Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

**"ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование и характеристики изделия** | **Кол-во, шт.** | **Цена за единицу, руб.** |
| **Наименование изделия (модель, шифр)** | **Характеристики изделия** |
| **Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10**  | Протез бедра модульный. Применая гильза индивидуальная, по гипсовому слепку. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик. Крепление за счет вакуума или поясное. Коленный модуль механический. Стопа полиуретановая монолитная. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Тип протеза: постоянный.Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021.Гарантийный срок – 1 год со дня получения готового изделия.Срок эксплуатации изделия –24 месяца. | 6 | 120 548,56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование и характеристики изделия** | **Кол-во, шт.** | **Цена за единицу, руб.** |
| **Наименование изделия (модель, шифр)** | **Характеристики изделия** |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянныйПротезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021.Наличие декларации о соответствии обязательно.Гарантийный срок – 1 год со дня получения готового изделия.Срок эксплуатации изделия –24 месяца. | **3** | **100 863,04** |