**Описание объекта закупки**

**(техническое задание)**

**на поставку автомобилей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Требования к количеству Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование Товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1  1 | Транспортное средство для лиц с нарушением функций правой ноги  **КОЗ: 01.29.24.02.03** | Автомобиль должен быть с механической трансмиссией и адаптированными органами управления для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение «правой нижней конечности» вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.  Категория автомобиля должна быть М1.  Тип кузова должен быть хечбек или седан/ количество дверей должно быть не менее 4.  Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4 х 2 / передние. Экологический класс должен быть не менее 2.  Схема компоновки автомобиля должен быть переднеприводная .  Расположение двигателя должно быть переднее поперечное.  Тип двигателя должен быть бензиновый.  Трансмиссия (тип) должна быть механическая.  Тип коробки передач должен быть с возможностью ручного управления.  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 должен быть более 1500, но не более 1800.  Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ №855 от 12.05.2022г.  Топливо должен быть бензин с октановым числом не менее 95. | шт. | 1 |
| 2  2 | Транспортное средство для лиц с нарушением функций обеих ног  **КОЗ: 01.29.24.04.03** | Автомобиль должен быть с механической трансмиссией и адаптированными органами управления для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение «обеих нижних конечностей» вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.  Категория автомобиля должна быть М1.  Тип кузова должен быть хечбек или седан/ количество дверей должно быть не менее 4.  Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4 х 2 / передние. Экологический класс должен быть не менее 2.  Схема компоновки автомобиля должен быть переднеприводная .  Расположение двигателя должно быть переднее поперечное.  Тип двигателя должен быть бензиновый.  Трансмиссия (тип) должна быть механическая.  Тип коробки передач должен быть с возможностью ручного управления.  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 должен быть более 1500, но не более 1800.  Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ №855 от 12.05.2022г.  Топливо должен быть бензин с октановым числом не менее 95. | шт. | 2 |
| 3  3 | Транспортное средство для лиц с нарушением функций левой ноги  **КОЗ: 01.29.24.03.03** | Автомобиль должен быть с механической трансмиссией и адаптированными органами управления для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение «левой нижней конечности» вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.  Категория автомобиля должна быть М1.  Тип кузова должен быть хечбек или седан/ количество дверей должно быть не менее 4.  Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4 х 2 / передние. Экологический класс должен быть не менее 2.  Схема компоновки автомобиля должен быть переднеприводная .  Расположение двигателя должно быть переднее поперечное.  Тип двигателя должен быть бензиновый.  Трансмиссия (тип) должна быть механическая.  Тип коробки передач должен быть с возможностью ручного управления.  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 должен быть более 1500, но не более 1800.  Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ №855 от 12.05.2022г.  Топливо должен быть бензин с октановым числом не менее 95. | шт. | 1 |
| Итого: | | | шт. | 4 |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (**ОКПД 2 – 29.10.59.390**) ОК 034-2014 поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2023 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги; обеих ног, правой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Страна происхождения автомобилей и специальных средств управления (адаптированных органов управления) – Россия.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Заказчику должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не должно осуществляться при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

**Место поставки Товара:** РФ, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева, 4.

**Срок поставки Товара:** с момента заключения Контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней.