**Описание объекта закупки**

 **(техническое задание)**

**на поставку автомобилей для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний**

**Требования к количеству Товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование Товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 11 | Транспортное средство для лиц с нарушением функций правой ноги**КОЗ: 01.29.24.02.03** | Автомобиль должен быть с механической трансмиссией и адаптированными органами управления для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение «правой нижней конечности» вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.Категория автомобиля должна быть М1.Тип кузова должен быть хечбек или седан/ количество дверей должно быть не менее 4.Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4 х 2 / передние. Экологический класс должен быть не менее 2.Схема компоновки автомобиля должен быть переднеприводная .Расположение двигателя должно быть переднее поперечное.Тип двигателя должен быть бензиновый.Трансмиссия (тип) должна быть механическая. Тип коробки передач должен быть с возможностью ручного управления.Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 должен быть более 1500, но не более 1800.Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ №855 от 12.05.2022г.Топливо должен быть бензин с октановым числом не менее 95. | шт. | 1 |
| 22 | Транспортное средство для лиц с нарушением функций обеих ног**КОЗ: 01.29.24.04.03** | Автомобиль должен быть с механической трансмиссией и адаптированными органами управления для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение «обеих нижних конечностей» вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.Категория автомобиля должна быть М1.Тип кузова должен быть хечбек или седан/ количество дверей должно быть не менее 4.Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4 х 2 / передние. Экологический класс должен быть не менее 2.Схема компоновки автомобиля должен быть переднеприводная .Расположение двигателя должно быть переднее поперечное.Тип двигателя должен быть бензиновый.Трансмиссия (тип) должна быть механическая. Тип коробки передач должен быть с возможностью ручного управления.Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 должен быть более 1500, но не более 1800.Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ №855 от 12.05.2022г.Топливо должен быть бензин с октановым числом не менее 95. | шт. | 2 |
| 33 | Транспортное средство для лиц с нарушением функций левой ноги**КОЗ: 01.29.24.03.03** | Автомобиль должен быть с механической трансмиссией и адаптированными органами управления для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение «левой нижней конечности» вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания.Категория автомобиля должна быть М1.Тип кузова должен быть хечбек или седан/ количество дверей должно быть не менее 4.Колесная формула/ведущие колеса должны быть 4 х 2 / передние. Экологический класс должен быть не менее 2.Схема компоновки автомобиля должен быть переднеприводная .Расположение двигателя должно быть переднее поперечное.Тип двигателя должен быть бензиновый.Трансмиссия (тип) должна быть механическая. Тип коробки передач должен быть с возможностью ручного управления.Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 должен быть более 1500, но не более 1800.Оборудование автомобиля должно быть в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ №855 от 12.05.2022г.Топливо должен быть бензин с октановым числом не менее 95. | шт. | 1 |
| Итого: | шт. | 4 |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (**ОКПД 2 – 29.10.59.390**) ОК 034-2014 поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

 Автомобили должны быть легковыми.

 Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

 Автомобили должны быть 2023 года изготовления.

 Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги; обеих ног, правой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

 Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Страна происхождения автомобилей и специальных средств управления (адаптированных органов управления) – Россия.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

 - гарантийный талон на автомобиль;

 - паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги; правой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Заказчику должна быть указана в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не должно осуществляться при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

 **Место поставки Товара:** РФ, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. Шейха Али Митаева, 4.

 **Срок поставки Товара:** с момента заключения Контракта в течение 20 (двадцати) рабочих дней.