**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту в 2023 году транспортных средств, принадлежащих Государственному учреждению – Московскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации

1. **Перечень транспортных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка ТС | Государственный номер | Год выпуска | VIN | Мощность, кВт/л.с. |
| 1 | Ford Focus | К251ЕХ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85079 | 74/99,96 |
| 2 | Ford Focus | Р410ЕХ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85092 | 74/99,96 |
| 3 | Ford Focus | В241ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89318 | 74/99,96 |
| 4 | Ford Focus | В257ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85217 | 74/99,96 |
| 5 | Ford Focus | С581ТМ197 | 2011 | X9FMXXEEBMBJ24940 | 76/104 |
| 6 | Ford Focus | Х195ЕУ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89314 | 74/99,96 |
| 7 | Ford Focus | С541ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAJ85075 | 74/99,96 |
| 8 | Ford Focus | M883ЕН197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89326 | 74/99,96 |
| 9 | Ford Focus | В244ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU88787 | 74/99,96 |
| 10 | Ford Focus | В219ЕТ197 | 2010 | X9FHXXEEDHAU89554 | 74/99,96 |
| 11 | Ford Tourneo | У366РТ 197 | 2011 | WF0JXXTTPJBJ38712 | 66,0/89,76 |
| 12 | Ford Focus | Р516РТ197 | 2011 | X9FMXXEEBMBJ24941 | 77,0/104,72 |
| 13 | Ford Mondeo | А802ОО199 | 2010 | X9FDXXEEBDAR27860 | 118/160.48 |
| 14 | Ford Mondeo | М773РО197 | 2011 | X9FDXXEEBDВМ42755 | 118/160.48 |
| 15 | Ford Mondeo | М766РО197 | 2011 | X9FDXXEEBDВМ43233 | 118/160.48 |
| 16 | Hyundai Solaris | Е765МУ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353027 | 90,4/123 |
| 17 | Hyundai I30 | У067КУ77 | 2013 | TMAD351BAEJ165110 | 95,3/129 |
| 18 | Hyundai Solaris | К572МХ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353012 | 90,4/123 |
| 19 | Hyundai I30 | Х777АР777 | 2013 | TMAD351BAEJ165113 | 95,3/129 |
| 20 | Hyundai Solaris | Е326МХ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353023 | 90,4/123 |
| 21 | Hyundai Solaris | Е241МХ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353011 | 90,4/123 |
| 22 | Hyundai Solaris | Р044МТ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353022 | 90/123 |
| 23 | Hyundai Solaris | Р734МТ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353024 | 90,4/123 |
| 24 | Hyundai Solaris | А747МУ777 | 2014 | Z94CU41DBFR352968 | 90,4/123 |
| 25 | Hyundai I30 | М561СУ77 | 2013 | TMAD351BAEJ165107 | 95,3/129 |
| 26 | Hyundai Solaris | О889ВУ777 | 2014 | Z94CU41DBFR352863 | 90,4/123 |
| 27 | Hyundai I40 | Р655МТ777 | 2014 | ХWELC41DBE0000374 | 178/11 |
| 28 | Hyndai Solaris | Р943МТ777 | 2014 | Z94CU41DBFR353013 | 90/123 |

1. **Перечень запасных частей и расходных материалов\*\***

\*\* прикреплен отдельным документом

|  |
| --- |
| 1. **Условия выполнения работ (услуг)**
 |
| Оказание услуг должно осуществляться с 09.01.2023 по 20.12.2023, включительно.Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (далее - услуги), принадлежащих Заказчику (далее – ТС), должно осуществляться на станциях технического обслуживания (далее - СТО) в городе Москве, не далее 5 км от третьего транспортного кольца, в шаговой доступности от метро, имеющих официальный адрес местонахождения и свободные подъездные пути. С момента приемки исполнителем на СТО ТС Заказчика срок оказания услуг должен составлять:- по ТО ТС: не более 1 рабочего дня;- по ремонту ТС: не более 5 рабочих дней (при наличии необходимых запасных частей и расходных материалов у исполнителя);- по жестяно-сварочным и малярным работам: не более 20 рабочих дней. СТО, где оказываются услуги по ТО и ремонту ТС Заказчика, должны отвечать всем нормам и правилам техники безопасности, иметь оборудование, необходимое для безопасного и качественного выполнения всех видов технологических операций, соблюдать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и мероприятия по сохранности ТС. Все работы по ТО и ремонту ТС должны производиться с использованием специализированного оборудования, предназначенного для выполнения соответствующего вида работ (услуг) с применением безопасных и эффективных методов. При оказании услуг исполнитель должен обеспечить:- эвакуацию ТС Заказчика (при необходимости) и по прибытии на СТО оперативное оформление заказа-наряда и ремонта;- единовременный прием на ремонт вне общей очереди не менее 5 ТС Заказчика;- предоставление персонального менеджера;- прием ТС Заказчика без предварительной записи (в день обращения), предварительный заказ-наряд должен оформляться в течение не более 30 минут с момента поступления на СТО ТС с указанием объема, стоимости и сроков оказания услуг;  - возможность присутствия представителя Заказчика при оказании услуг; - прием ТС заказчика на ТО и ремонт круглосуточно (24 часа в сутки) без выходных дней, в том числе шиномонтажные работы (как сезонные, так и непредвиденные) вне общей очереди;- утилизацию отходов, образовавшихся в результате ТО и ремонта.На СТО должна иметься круглосуточная охраняемая стоянка с пропускной системой и видеонаблюдением, комната отдыха и ожидания для водителей. Оказание услуг по ТО и ремонту ТС должно осуществляться с использованием запасных частей и расходных материалов в рамках установленного перечня, указанного в прикрепленном перечне к описанию объекта закупкуи.Запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  Все работы по ТО и ремонту ТС должны производиться с использованием специализированного оборудования, предназначенного для выполнения соответствующего вида работ. Объем всех видов работ должен измеряться в нормо-часах (за исключением работ по шиномонтажу). |
| 1. **Требования к гарантиям качества и безопасности**
 |
| Гарантийный срок должен исчисляться с даты подписания Заказчиком документа о приемкеГарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев на следующие виды работ:- слесарные работы;- жестяно-сварочные и покрасочные работы;- электрические работы.Гарантийный срок на выполненные работы по ТО ТС должен устанавливаться до момента прохождения очередного ТО.Гарантийный срок на установленные при ремонте ТС запасные части (кроме расходных материалов, используемых при ТО) устанавливается заводом-изготовителем и должен быть не менее 12 месяцев. Прохождение ТО и/или осуществление необходимого ремонта должно быть отражено в сервисной книжке ТС, должно быть заверено печатью и подписью исполнителя.В период гарантийного срока исполнитель должен безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки.В результате устранения выявленных недостатков гарантийный срок должен продлеваться на срок устранения таких недостатков. |
| 1. **Порядок оплаты**
 |
| Максимальное значение цены контракта 3 813 000,00 (три миллиона восемьсот тринадцать тысяч рублей 00 копеек). Максимальное значение цены контракта является предельной суммой, которую Заказчик вправе выплатить исполнителю, и определена, исходя из выделенных лимитов бюджетных обязательств.В цену единиц запасных частей, расходных материалов и выполняемых работ включаются все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, включая НДС и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.Оплата производится по безналичному расчету за фактически оказанные услуги по цене единиц запасных частей, расходных материалов и выполненных работ, предложенной победителем электронного аукциона, с которым заключен контракт, на основании счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. |