**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка электронных стационарных видеоувеличителей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | Видеоувеличитель | Электронный стационарный видеоувеличитель | |  |  | | --- | --- | | Наименование характеристики | Значение характеристики | | Тип | Стационарный | | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥70 |   **Дополнительные характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | Наименование характеристики | Значение характеристики | | Электронный стационарный видеоувеличитель | Да | | Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем.  ЭСВУ выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, подвижный столик и осветитель. Регулировка кратности увеличения с автоматической фокусировкой и отображением на экране установленной кратности увеличения. Возможность фиксации выбранной кратности увеличения. Локализация участка читаемого текста для последующего просмотра с заданным увеличением. Фиксация фокусировки в плоскости бумаги при письме. | Да | | Режимы отображения | Естественной контрастности: цветной. Высококонтрастный для чтения текста, в том числе: черно-белый позитивный, черно-белый негативный | | Цветовые сочетания текста и фона | ≥15 | | Фиксация изображения | стоп-кадр | | Регулировка яркости и контрастности изображения. Выделение читаемого участка текста при помощи горизонтальных линий с регулируемым расстоянием по вертикали. | Да | | Жидкокристаллический монитор с диагональю, дюйм | ≥24 | | Частота обновления изображения, герц | ≥60 | | Подключение к компьютеру, дополнительному внешнему монитору или видеопроектору | Да | | Интерфейс | HDMI | | Питание от сети переменного тока, вольт | ≥100 и ≤240 | | Вес, килограмм | ≤20,00 | | Размер подвижного двухкоординатного столика, длина, миллиметр | ≥430 | | Размер подвижного двухкоординатного столика, ширина, миллиметр | ≥410 | | Перемещение столика с ограничением в крайних положениях: вперед-назад, влево-вправо | Да | | Свободная высота над поверхностью столика, миллиметр | **≥**170 | | Столик имеет на заднем конце ограничитель для фиксации круглых предметов. Регулируемый угол поворота монитора. Органы управления имеют крупные размеры и контрастные цвета | Да | | Комплект поставки | электронный стационарный видеоувеличитель; сетевой кабель; руководство по эксплуатации и паспорт на русском языке; упаковочная коробка | | 10 | шт. | 237333,33 | 2 373 333,30 |
| **ИТОГО:** | | | | **10** |  |  | **2 373 333,30** |

***Дополнительные характеристики введены в соответствии с правилами описания объекта закупки в соответствии со ст.33 закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обусловлены потребностью Заказчика***.

**Требования к качеству и безопасности товара.**

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Требования к безопасности товара: Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения (электронно-оптические) должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51075-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ГОСТ Р 51264-99 Государственный стандарт Российской Федерации. «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.**

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований Государственного стандарта союза ССР ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (п.п. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.19., 2.5., 3.3.).

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг**

Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 11.07.2024 года.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара (для возможности Заказчику провести выборочную приемку товара).

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийного ремонта или замены не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. В случае отсутствия специализированных мастерских (сервисных служб) на территории Краснодарского края Поставщик обязан в течение гарантийного ремонта своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будет осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)