**Техническое задание**

**на поставку автомобилей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** | **Кол-во, шт.** |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия обеих ног. С механической трансмиссией.**29.10.59.390** | Категория автомобиля | М1 | **3** |
| Тип кузова/количество дверей | седан / не менее 4 |
| Экологический класс  | не менее 2 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Тип коробки передач  | с механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Адаптированный орган управления | должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций обеих ног. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** | **Кол-во, шт.** |
| Автомобиль с адаптированными органами управления без участия левой ноги. С механической трансмиссией.**29.10.59.390** | Категория автомобиля | М1 | **1** |
| Тип кузова/количество дверей | седан / не менее 4 |
| Экологический класс  | не менее 2 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки автомобиля  | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Тип коробки передач  | с механическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Адаптированный орган управления | должен быть оборудован адаптированным органом управления предназначенный для лица с нарушениями функций левой ноги. |

**1. Требования к условиям поставки:**

1.1. Автомобили для получателей (далее – автомобили, Товар) должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.2. Автомобили должны быть легковым.

1.3. Автомобили должны быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

1.4. Автомобили должны быть 2023 года изготовления.

1.5.Автомобили, предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций нижних конечностей (без левой ноги и без обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированные органы управления).

1.6. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобилей.

1.8. Комплект документов для приемки автомобилей: паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»; сервисная книжка; руководство по эксплуатации автомобилей; копия одобрения типа транспортного средства / копия заключения об оценке транспортных средств; копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функций нижних конечностей (без левой ноги и без обеих ног)); другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

1.9. Автомобили должны быть заправлены бензином предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**2. Условия передачи и приемки автомобилей:**

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Липецка в соответствии с графиком Заказчика и с полным пакетом надлежаще оформленной документацией, при представлении Получателем паспорта. При выдаче автомобилей Поставщик оформляет Акты сдачи-приемки Товара.

**3. Место поставки автомобилей и срок поставки автомобилей:**

г. Липецк, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 01.02.2024.

**4.** **Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар:**

4.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю (застрахованному лицу).

4.2. Сроки гарантии качества на отдельные комплектующие изделия и элементы Товара предоставляются в соответствии с Сервисной книжкой на Товар.

4.3.Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю (застрахованному лицу) при фактической передачи Товара.

4.5. Дата передачи Товара Получателю (застрахованному лицу) указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

4.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

4.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

4.8. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.9. При поставке некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течении 30 (тридцать) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

**5. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:** 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

**6. Порядок формирования цены и порядок оплаты:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семь) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком в Единой информационной системе электронного Документа о приемке поставленного товара.

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы: реестр выдачи товара получателям, акты сдачи-приемки товара, договоры, выписки из ЭПТС, акт об исполнении контракта.

**8. Сроки выдачи автомобилей получателям:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адаптированное устройство для управления автомобилем** | **Трансмиссия** | **Кол-во автомобилей, шт** | **Срок выдачи** |
| Для получателя с нарушением функций обеих ног | Механическая | **2** | не ранее 08.12.2023 и не позднее 01.02.2024 |
| Для получателя с нарушением функций обеих ног | Механическая | **1** | не ранее 12.12.2023 и не позднее 01.02.2024 |
| Для получателя с нарушением функций левой ноги | Механическая | **1** | не ранее 23.12.2023 и не позднее 01.02.2024 |

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* гарантийный талон на автомобиль;
* паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» на бумажном носителе или на электронном носителе (в зависимости от года выпуска автомобиля);
* сервисная книжка;
* руководство по эксплуатации автомобиля;
* договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком;
* копия одобрения типа транспортного средства;
* копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1;
* другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.