**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями (чехлы на культи верхних и нижних конечностей).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **изде­лия** | **Описание по функциональной классификации** | **Един. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | 8-06-01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 2 | 8-06-02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 3 | 8-06-03 Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)  **32.50.23.190** | Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла способствуют плотному и равномерному прилеганию к культи по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материал изготовления- медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 4 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 5 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный  **32.50.23.190** | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 100%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 6 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной  **32.50.23.190** | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - шерсть, не менее 90%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 7 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шер­стяной  **32.50.23.190** | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - шерсть, не менее 90%. Чехол без ярко выраженного шва. Размер определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 8 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)  **32.50.23.190** | Чехол на культю голени из полимерных материалов(силиконовый) предназначен для инвалидов, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла способствуют плотному и равномерному прилеганию к культи по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материал изготовления- медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |
| 9 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)  **32.50.23.190** | Чехол на культю бедра из полимерных материалов(силиконовый) предназначен для инвалидов, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол служит для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла способствуют плотному и равномерному прилеганию к культи по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материал изготовления- медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов определяется индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | шт. | 1 |

**Гарантийный срок** устанавли­вается не менее 1 (один) месяц на чехлы хлопчатобумажные и шерстяные, не менее 7 (семь) месяцев на чехлы из полимерного материала (силиконовый) со дня вы­дачи готового из­делия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необ­ходимо осуществлять ремонт или без­возмездную замену изделия, преж­девременно вышедш­его из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Проведение работ по обеспечению инвалидов чехлами должно осуще­ствляться в соответствии с регистрационными удостоверениями.

**Объем работ:** закупка без объема (Определение НМЦК в соответствии с ч.24 ст.22 44-ФЗ).

**Место выполнения работ:** г. Липецк и Липецкая область, в том числе об­служивание инвалидов выездными бригадами на дому.

**Порядок выполнения работ:** Выполнение работ в срок, не превышаю­щий 35 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не ме­нее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гаран­тийного обслужива­ния; по заявлению инвалидов в период предоставления га­рантии качества осу­ществлять выезд на дом.