**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама должна быть стальная. Сиденье и ведро с крышкой должны быть изготовлены из прочного легко моющего пластика. Стул должен быть оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. Ширина сидения, мм: не менее 460. Грузоподъемность, кг: не менее 100. | 200 | Шт. | 5 200,00 | 1 040 000,00 |
| 2. | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом. Ширина сидения не менее 460 мм не более 500 мм. Грузоподъемность, кг: не менее 100 | 1500 | Шт. | 4 300,00 | 6 450 000,00 |
| 3. | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рамная конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул должен быть оснащен съемным пластмассовым судном с крышкой. Конструкция кресло-стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом. Ширина сидения не менее 600 мм. Грузоподъемность, кг: не менее 150  | 80 | Шт. | 5 300,00 | 424 000,00 |
| 4. | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа должен быть предназначен для активного использования в помещениях и комнатах личной гигиены, при самостоятельной возможность передвигаться с помощью обода колеса. Кресло-стул должен обладать следующими параметрами и техническими характеристиками: - рама должна быть стальная, с антикоррозийным покрытием; - съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте; - откидные подлокотники; - съемная мягкая крышка, сидение и туалетное судно с крышкой должно быть изготовлено из прочного легко моющегося пластика, судно должно быть съемное; должны быть рукоятки (ручки для толкания); -спинка должна быть складная; должны быть откидные опоры для ног; задние колеса диаметром не менее 59 см и не более 62 см; -колеса кресла-стула должны комплектоваться цельнолитыми шинами, с приводом от обода колеса; - кресло-стул должен быть оснащен стояночным тормозом; - кресло- стул должен иметь упор для ног при использовании сопровождающим лицом. Ширина сиденья должна быть предоставлена не менее чем в 3 типоразмерах: 46 см (+/- 1 см), 48 см (+/- 1 см), 50 см (+/- 1 см). Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. Вес кресла-стула должен быть не более 23 кг. | 4 | Шт. | 14 800,00 | 59 200,00 |
| **ИТОГО:** | **1784** |  |  | **7 973 200,00** |

**Эргономика кресел-стульев** должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-стулья должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресло-стулья должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресло-стулья должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресел-стульев должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- дату выпуска (месяц, год);

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресло-стулья должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Кресло-стулья с санитарным оснащением должен отвечать Межгосударственным стандартам: "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.11.2021 N 1465-ст), ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.04.2021 N 244-ст).

Кресло-стул должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

**Место поставки:** Краснодарский край - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара; - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 15.11.2023.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставляется на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара.

**Гарантийный срок:** Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения контракта, Поставщик должен предоставить Заказчику адреса стационарных мест обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Краснодарском крае (возможно привлечение соисполнителей).

В случае отсутствия специализированных стационарных мест обслуживания на территории Краснодарского края, Поставщик обязан в течение гарантийного срока своими силами осуществить приемку Товара у Получателя для гарантийного ремонта, технического обслуживания и возврат Товара по месту жительства Получателя Товара.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)