**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

**2**. Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц. обеспечения (костыли).

**3.Наименование, характеристики и количество товара –Костыли (далее – Товар)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, товарный знак, марка, модель (при наличии), производитель, страна происхождения товара** | **Описание функциональных и технических характеристик товара** | **Количество, шт.** |
| 1 | 6-04-01  Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.128-00000003 | *Материал*  легкий, прочный и устойчивый к коррозии алюминиевый сплав с защитным покрытием  *Высота изделия*  несколько типоразмеров, для любого роста в зависимости от потребности Получателей. Костыли оборудованы устройством регулирования высоты  *Устройство противоскольжения*  резиновый наконечник с устройством противоскольжения съемный или встроенный  *Максимальная нагрузка*  не менее 100 кг  *Соответствие национальному стандарту*  -ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия»;  -ГОСТ Р 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые». | 1300 |
| 2 | 6-04-02  Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.128-00000003 | *Материал*  легкий, прочный и устойчивый к коррозии алюминиевый сплав с защитным покрытием  *Высота изделия*  несколько типоразмеров, для любого роста в зависимости от потребности Получателей. Костыли оборудованы устройством регулирования высоты  *Максимальная нагрузка*  не менее 100 кг  *Соответствие государственным стандартам*  -ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия»;  -ГОСТ Р 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые» | 100 |
| 3 | 6-04-03  Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.128-00000002 | *Материал*  легкий, прочный и устойчивый к коррозии алюминиевый сплав с защитным покрытием  *Высота изделия*  несколько типоразмеров, для любого роста в зависимости от потребности Получателей. Костыли оборудованы устройством регулирования высоты  *Устройство противоскольжения*  резиновый наконечник с устройством противоскольжения съемный или встроенный  *Максимальная нагрузка*  не менее 100 кг  *Соответствие государственным стандартам*  -ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия»;  -ГОСТ Р 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые» | 80 |
| 4 | 6-04-04  Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.128-00000002 | *Материал*  легкий, прочный и устойчивый к коррозии алюминиевый сплав с защитным покрытием  *Высота изделия*  несколько типоразмеров, для любого роста в зависимости от потребности Получателей. Костыли оборудованы устройством регулирования высоты  *Максимальная нагрузка*  не менее 100 кг  *Соответствие государственным стандартам*  -ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия»;  -ГОСТ Р 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые» | 5 |
| 5 | 6-04-05  Костыли подмышечные с устройством противоскольжения  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.128-00000001 | *Материал*  легкий, прочный и устойчивый к коррозии алюминиевый сплав с защитным покрытием  *Модификация изделия*  Взрослые или детские в соответствии с антропометрическими данными Получателя  *Высота изделия*  несколько типоразмеров, для любого роста в зависимости от потребности Получателей. Костыли оборудованы устройством регулирования высоты  *Устройство противоскольжения*  резиновый наконечник с устройством противоскольжения съемный или встроенный  *Максимальная нагрузка*  не менее 100 кг  *Соответствие государственным стандартам*  -ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия»;  -ГОСТ Р 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые» | 900 |
| 6 | 6-04-06  Костыли подмышечные без устройства противоскольжения  ОКПД2/КТРУ:  32.50.22.128-00000001 | *Материал*  легкий, прочный и устойчивый к коррозии алюминиевый сплав с защитным покрытием  *Высота изделия*  несколько типоразмеров, для любого роста в зависимости от потребности Получателей. Костыли оборудованы устройством регулирования высоты  *Максимальная нагрузка*  не менее 100 кг  *Соответствие государственным стандартам*  -ГОСТ Р 58281-2022 «Костыли и трости опорные. Технические условия»;  -ГОСТ Р 70097-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые» | 50 |

**\*** *Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024. |
| 1. **Срок поставки Товара** |
| Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.10.2024. Передача Товара Получателям должна осуществляться поставщиком в срок не более 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым Заказчик выдал направление по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на получение Товара). |
| 1. **Условия и порядок поставки Товара** |
| Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:  - паспорта Получателя;  - Направления на получение Товара.  Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара.  Поставка должна включать:  - поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара:  по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".  - распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;  - передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.  В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)).  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Срок службы Товара должен быть не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н. |