Приложение № 1

к Извещению об

осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**(Технические требования)**

***(в редакции от 16.02.2024г.)***

Наименование объекта закупки: Поставка специальных транспортных средств (легковых автомобилей с адаптированными органами управления) для обеспечения в 2024 году получателей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара по коду КТРУ: | КТРУ/  ОКПД2 | Кол-во,  шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик  в заявке |
| 1 | Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для получателей без участия правой ноги | 29.10.59.390 | 16 | Категория автомобиля | Ml | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Тип кузова – хэтчбек или лифтбек или седан | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество дверей | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест спереди | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество мест сзади | 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/ передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | с механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания | Не менее 1500 и не более 1600 (рабочий объем), см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для получателей без участия левой ноги | 29.10.59.390 | 20 | Категория автомобиля | Ml | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Тип кузова – хэтчбек или лифтбек или седан | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество дверей | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест спереди | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество мест сзади | 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/ передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | с механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания | Не менее 1500 и не более 1600 (рабочий объем), см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Легковой автомобиль, с адаптированными органами управления для получателей без участия обеих ног | 29.10.59.390 | 14 | Категория автомобиля | Ml | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип кузова | Тип кузова – хэтчбек или лифтбек или седан | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество дверей | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество мест спереди | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество мест сзади | 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/ передние | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коробки передач | с механическим управлением | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Двигатель внутреннего сгорания | Не менее 1500 и не более 1600 (рабочий объем), см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Автомобиль должен быть 2024 года изготовления. Автомобиль должен быть изготовлен промышленным способом. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом и иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

**Условия и срок поставки Товара**

Место поставки товара:

Передача автомобиля Получателю (либо его представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности) осуществляется в сервисном центре Поставщика или соисполнителя на территории г. Уфы Республики Башкортостан, при предоставлении Получателем (его представителем) паспорта и направления.

Срок поставки товара: Со дня заключения государственного контракта до 25.11.2024 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

**Требования к качеству Товара, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара и иные показатели Товара, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика**

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не должен содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не должен иметь дефектов связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны воздействовать на поверхности, с которыми контактируют при их нормальной эксплуатации. Поставляемые автомобили должны соответствовать требованиям ГОСТ 33997-2016 Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.

Автомобили должны быть легковыми.

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011) и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

1.2. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. В рамках предпродажной подготовки автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

1.3. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

1.4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) / (ОКПД 2), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042.

2. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

2.1. Гарантийный талон на автомобиль;

2.2. Паспорт транспортного средства или Выписка из электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) (далее – ЭПТС);

2.3. Сервисная книжка;

2.4. Руководство по эксплуатации автомобиля;

2.5. Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

2.6. Копия одобрения типа транспортного средства или заключения об оценке типа транспортного средства;

2.7. Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

2.8. Акт приемки-передачи автомобиля.

2.9. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

3.1. Гарантия на товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч километров) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

3.2. На отдельные комплектующие изделия и элементы устанавливаться гарантия 12 (двенадцать) месяцев (в соответствии с данными завода изготовителя с учетом допустимого пробега), с момента передачи товара Получателю.

3.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, с даты передачи товара Получателю, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

3.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи товара.

3.5. Дата передачи товара Получателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

3.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.

3.7. Недостатки, обнаруженные в товаре, подлежат устранению Поставщиком либо соисполнителем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

4.Требования к качеству товара:

4.1. Условия перевозки товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.2. Качество и маркировка товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 и/или постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 N 855 (ред. от 03.10.2023) «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

**Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Товара**

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и программой реабилитации.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.