Приложение № 1 к

Извещению о проведении

аукциона

**Описание объекта закупки**

Выполнение работ по изготовлению для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезов кисти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделий, Код ТСР** | **Описание функциональных и технических характеристик *(в связи с отсутствием технических характеристик, указанных в КТРУ)*** | **Кол-во изделий (шт.)** |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: отсутствует. Кисть косметическая из ПВХ. Дополнительное РСУ отсутствует. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, специальное. Гарантийный срок – не менее 2 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. Код позиции КТРУ – отсутствует. | 16 |
| 2 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-01-02 | Протез при ампутации кисти, косметический изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: отсутствует. Кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах. Дополнительное РСУ отсутствует. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, специальное. Гарантийный срок – не менее 2 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. Код позиции КТРУ – отсутствует. | 8 |
| 3 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-02-01 | Протез кисти рабочий изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления пассивная - сохранившейся рукой или противоупором. Модули пальцев, пястей и кистей отсутствуют. Комплект шин к рабочим протезам. Дополнительное РСУ отсутствует. Специальные приспособления: комплект съемных рабочих насадок. Оболочка косметическая отсутствует. Приемная гильза индивидуальная, одинарная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный материал. Тип крепления: индивидуальное. Гарантийный срок – не менее 7 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. Код позиции КТРУ – отсутствует. | 3 |
| 4 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти  8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленение кисти, изготавливается согласно технических условий и ГОСТов. Система управления: отсутствует. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой, Кисть косметическая ПВХ с арматурой в пальцах. Дополнительное РСУ отсутствует. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, специальное. Гарантийный срок – не менее 2 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи изделия получателем. Код позиции КТРУ – отсутствует. | 8 |
| Итого: | | | 35 |

#### Требования к качеству выполнения работ

Протезы кисти должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 56138-2021, ГОСТ Р ИСО 22523-2007.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по изготовлению (далее по тексту - работы) протезов кисти должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата и (или) другие дефекты организма, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Для проведения комплекса технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.) по выполнению работ по изготовлению для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее по тексту - пострадавших), протезов кисти, в части осмотра врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий, у Исполнителя должна быть действующая лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедиина территории Орловской области.

Выполнение работ по изготовлению изделий должно проводиться с учетом индивидуальных физиологических особенностей пострадавших.

Приемные гильзы протезов кисти должны изготавливаться по индивидуальным параметрам пациента и предназначаться для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивать взаимодействие человека с протезом кисти.

Функциональный узел протеза кисти должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности выполняемых работ

Выполнение работ по изготовлению для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезов кисти, должно производиться из сырья и материалов, разрешенных к применению Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Материалы, из которых изготовлены протезно-ортопедические изделия, должны быть экологически безопасны.

Выполнение работ по изготовлению для пострадавших протезов кисти, должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделие либо сертификата соответствия, в случае если на изготовляемое Изделие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов (при наличии).

Требования к результатам выполненных работ

Работы по изготовлению для пострадавших протезов кисти должны считаться эффективно исполненными, если у пострадавших восстановлена опорная и двигательная функции конечности, устранены косметические и анатомические дефекты, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению пострадавших протезов кисти должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийные сроки по каждому изделию указаны в таблице. В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению протезов кисти, связанных с проведением комплекса технических, медицинских, социальных мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, осуществляется по месту нахождения пункта приема.

Место выполнения работ по изготовлению: по месту нахождения Исполнителя.

     Исполнитель обязан организовать пункт приема Получателей или их представителей для проведения комплекса технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, и выдачи результатов выполненных работ - изготовленного изделия Получателю и обеспечить его бесперебойную работу.

     Прием посетителей в пункте приема должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю и не менее 40(сорока) часов в неделю. Пункт приема должен иметь туалетную комнату со свободным доступом туда Получателя.

Продолжительность работ по изготовлению одного изделия – не более 33 рабочих дней с даты обращения Получателя с действующим направлением к Исполнителю.

Срок выполнения работ по изготовлению: не ранее, чем с 01 января 2024 года по 01 декабря 2024 года включительно.

Ответственный за исполнение Государственного контракта Плахова О.В.

ОКПД 2: 32.50.22.121;

КОЗ: 03.29.08.01.02;

КОЗ: 03.29.08.02.01.