**Техническое задание**

***Поставка легковых автомобилей в 2022 году, оборудованных средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.***

1. Требования к условиям поставки:
	1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).
	2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.
	3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
	4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.
	5. Автомобили должны быть легковыми.
	6. Автомобили должны быть 2022г. изготовления.
	7. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
	8. Автомобили, предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушением функций (без обеих ног, без правой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

* 1. Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри каждого автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров каждый автомобиль.
1. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

2.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнями поражений (без правой ноги, без обеих ног).

2.3. ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005, ГОСТ Р 50182-92 (ИСО 4131-79), ГОСТ 31333-2006 (ИОС 7188:94), ГОСТ 21015-88, ГОСТ Р 52853-2007, ГОСТ 4.396-88, ГОСТ Р 33993-2016, ГОСТ Р 55520-2013.

1. Документы, передаваемые вместе с каждым автомобилем:

 3.1. Гарантийный талон на автомобиль;

 3.2. Сервисная книжка;

 3.3. Руководство по эксплуатации автомобиля;

 3.4. Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

 3.5. Копия одобрения типа транспортного средства;

3.6. Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнями поражений ( без правой ноги; без обеих ног).

 3.7. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

 3.8. Комплекты документов для регистрации в органах ГИБДД.

1. Требования к количеству Товара:

Количество поставляемых автомобилей в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до регионального отделения Фонда в 2022 году:

Количество поставляемых автомобилей – 2 штуки: в том числе для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве со следующим уровнем поражения:

-без обеих ног-1 шт.

 - без правой ноги-1 шт.

1. Требования к техническим характеристикам товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория транспортного средства  | М1 |
| 2 | Код ОКПД2 | 29.10.59.390 |
| 3 | Экологический класс | не менее 2 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | Седан (хэтчбек) /не менее 4 |
| 7 | Количество мест спереди/сзади | Не менее 2/3 |
| 8 | Габаритные размеры, ммДлинаШиринаВысота | Не менее 4260Не менее 1700Не менее 1500 |
| 9 | База, мм | Не менее 2476 |
| 10 | Колея передних/ задних колес, мм | Не менее 1430/1414 |
| 11 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 12 | Количество и расположение цилиндров  | Не менее 4, рядное |
| 13 | Рабочий объем, см3 | Не менее 1596 |
| 14 | Максимальная мощность, кВт/об.мин | Не менее 60/5100 |
| 15 | Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | Не менее 140/3800 |
| 16 | Топливо | Бензиновый с октановым числом не менее 92 |
| 17 | Трансмиссия  | механическая |
| 18 | Коробка передач (тип) | Ручное управление |
| 19 | Подушки безопасности | Не менее 1 у водителя |
| 20 | Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный  | Наличие |
| 21 | Единый ключ зажигания и замков дверей | Наличие |
| 22 | Дневные ходовые огни | Наличие |
| 23 | Плафон освещения багажного отделения | Наличие |
| 24 | Оборудование автомобиля | **12 мая 855 постановление в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011** |

1. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории **Кабардино-Балкарской Республики,** в соответствии с Техническим заданием, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

1. Место поставки автомобиля: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, склад поставщика.
2. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта.
3. Условия оплаты:

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании счетов Поставщика, Актов поставки Товара (подписанного Заказчиком) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки Товара и счетов фактур, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акта сдачи - приемки Товара Получателем, Договора, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства и накладных. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

1. Обязательные условия:

10.1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

10.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

 - Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

 - Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

10.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

10.4. Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

1. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

11.1. Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

11.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

11.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

11.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

11.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

11.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

11.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

1. Условия поставки:

12.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

12.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

12.4. Количество поставляемых автомобилей – 2 штуки в том числе для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве со следующим уровнем поражения:

 -без обеих ног-1 шт.

 - без правой ноги-1 шт.

**Размер обеспечения заявки на участие в закупке –** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

**Размер обеспечения исполнения контракта:** Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта – \_\_\_\_\_\_\_\_руб. **или 5% процентов от цены контракта** (есликонтракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе**)**.