**Описание объекта закупки**

Поставка технических средств реабилитации – электронный ручной видеоувеличитель (в комплекте с телевизионным дисплеем) для обеспечения в 2024 г.

**1. Количество поставляемых товаров**: 60 штук.

**2. Место поставки:** территория Республика Дагестан, по месту жительства, по месту пребывания инвалида

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики/ требования |
| электронный ручной видеоувеличитель (в комплекте с телевизионным дисплеем**)** | Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем (ЭРВУ) должен быть предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания удаленных объектов лицами с остротой зрения 0,03 -0,1.  Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы:  - рассматривание удалённых объектов на расстоянии до 10 метров включительно;  - наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма;  - регулировка увеличения изображения в пределах 7-14 крат;  - наличие не менее 9 режимов отображения: полноцветный и черно-белый естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом).  ЭРВУ должен обеспечивать во всех режимах высокое качество изображения без видимых цветовых, геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея в том числе с цветных глянцевых поверхностей, а также:  - режим фиксации изображения на дисплее;  - режим записи изображения в память на флэш-карту;  - режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте с функцией перемещения изображений в горизонтальном и вертикальном направлениях (скроллинг);  - режим преобразования плоскопечатного текста в речь при помощи синтезатора речи, соответствующего высшему классу качеству ГОСТ Р50840-95 п. 8.4;  - режим записи и воспроизведения звукового комментария для каждого записанного изображения. Длительность каждого звукового комментария - не менее 30 сек.;  - режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов;  - режим автоматической фокусировки изображения.  Обновление внутреннего программного обеспечения аппарата должно производиться в автономном режиме из файлов, записанных на флэш-карте,  Включение, выключение, а также переключение режимов работы должно подтверждаться звуковыми сигналами и речевыми сообщениями.  Флэш-карта в рабочем состоянии должна выступать за пределы корпуса на расстояние 1 - 2 мм.  Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга, тактильные обозначения должны быть выпуклыми, четко различимыми и контрастными по цвету.  Питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора или батареи.  Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи не менее 2-х часов.  Наличие светодиодного индикатора заряда батареи.  Наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш-карты. Габаритные размеры не более 150 х 95 х 40 (мм).  Вес (без сетевого адаптера) не более 300 грамм. Комплект поставки:  - электронный ручной видео-увеличитель со встроенным дисплеем;  - плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководства по эксплуатации;  - флэш-карта не менее 2 Gb;  - головной телефон (наушники);  - сетевой адаптер;  - сумка с ремнем для переноски;  - упаковочная коробка. |

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара:**

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Махачкалы и других городов Республики, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки** | 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется не позднее 20 января 2024г. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. |
| **Место поставки** | Республика Дагестан: г. Махачкала. При наличии направлений Фонда доставка производится по месту жительства Получателя. |