**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов Краснодарского края комплектами для протезирования после мастэктомии в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1. | Экзопротез молочной железы | Протез должен быть изготовлен из гиппоалергенных, искусственных (силикон) материалов, цвет приближен к телесному, размер 0-11 | шт. | 1 666,09 |
| 2. | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для крепления протеза молочной железы должен быть поддерживающий, хлопчатобумажный, изделие максимальной готовности, назначение - постоянное | шт. | 490,34 |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** | | | | **2 156,43** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | | | | **5 000 000,00** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду

Требования к качеству работ: выполнение работ по изготовлению и обеспечению протезно-ортопедическими изделиями должен соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалид не должен будет испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам: выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны быть направлены на изготовление комплектов для протезирования после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных, реконструированных суставов, костей, и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов, и деформации.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, протезно-ортопедических изделий должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Место выполнения работ: Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателям. Инвалиды I-ой группы должны обслуживаться на дому.

Должно быть обязательное наличие выездной протезно-ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен предоставляться Изготовителем не позднее 10 дней после получения реестров Получателей.

Срок предоставления гарантий на выполненные работы: срок предоставления гарантии должен быть- не менее 8 месяцев с момента выдачи изделий получателю.

В течение гарантийного срока должен осуществляться бесплатный ремонт и замена протезно-ортопедических изделий.

Срок изготовления протезно-ортопедического изделия должен быть не более 60 календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 10.12.2022 года.

Порядок определения количества товара, объема работ, услуг: Заказчик через Филиалы должен предоставлять Исполнителю Заявки, которые формируются филиалами Заказчика по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Изделиями и передаются Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 30.11.2022 г.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)