Техническое задание

на выполнение работ в 2022 году по обеспечению инвалидов

чехлами на культи верхних и нижних конечностей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **изде­лия** | **Описание по функциональной классификации** | **Един. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | 8-06-01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный**32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида.  | шт. | 1 |
| 2 | 8-06-02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный **32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида.  | шт. | 1 |
| 3 | 8-06-03 Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)**32.50.23.190** | Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), подбирается индивидуально для инвалида.  | шт. | 1 |
| 4 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный**32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида.  | шт. | 1 |
| 5 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный**32.50.23.190** | Материал – Хлопок, не менее 100%, бесшовный. Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Подбирается индивидуально для инвалида.  | шт. | 1 |
| 6 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной**32.50.23.190** | Материал – Шерсть, не менее 90%, бесшовный. Чехол на культю голени комфортен при носке, должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида.  | шт. | 1 |
| 7 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шер­стяной**32.50.23.190** | Материал – Шерсть, не менее 90%, бесшовный. Чехол на культю бедра комфортен при носке, должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида.  | шт. | 1 |
| 8 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)**32.50.23.190** | Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |
| 9 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)**32.50.23.190** | Чехол изготовлен из полимерного материала (силикона), должен плотно и равномерно прилегать. Подбирается индивидуально для инвалида. | шт. | 1 |

 Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Гарантийный срок устанавливается не менее 1 (один) месяц на чехлы хлопчатобумажные и шерстяные, не менее 7 (семь) месяцев на чехлы из полимерного материала (силиконовый) со дня выдачи готового изделия.

 В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

 Проведение работ по обеспечению инвалидов Изделиями должно осуще­ствляться в соответствии с сертификатами, регистрационными удостоверениями или декларациями о соответ­ствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.