**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** выполнение в 2022 году работ по изготовлению для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, технических средств реабилитации - протезов нижних конечностей.

**Место выполнения работ:**по месту нахождения Подрядчика.

**Срок выполнения работ:** с момента получения направления по 20.12.2022 г.

**Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, к срокам и объему предоставления гарантии качества работ**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТа Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТа Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТа Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов конечностей.

Выполняемые работы по изготовлению для получателей протезов нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру получателя и предназначается для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие получателя с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Постоянный протез – протез нижней конечности, назначенный после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика).

Работы по изготовлению для получателей протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению для получателей протезов нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости должна осуществляться отправка протеза к месту нахождения получателя.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену или ремонт изделия бесплатно.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача изделия должны производиться по месту жительства.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

По требованию получателя и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение получателем в конкретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование протезно-ортопедического изделия** | **Описание** | **Кол-во, шт.** | **Гарантийный срок** |
| 1 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя).По медико-техническим показаниям для получателя должен быть:- с полимерным чехлом;- без полимерного чехла. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть: - слоистый пластик; - термопластичный материал.Крепление протеза должно быть с использованием наколенника. Стопа должна быть влагостойкая с противоскользящей поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Специальный.Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 36 месяцев. | 1 | не менее 12 месяцев  |
| 2 | 8-07-07. Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Немодульный. В зависимости от медико-технических показаний для получателя материал приемной гильзы должен быть: - литьевой слоистый пластик; - кожа;- дерево.Протез должен быть без пробных приемных гильз. Крепление по медико-техническим показаниям должно быть: - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов;- бандажное.Стопа по медико-техническим показаниям должна быть: - полиуретановая;- стопа с металлическим каркасом.В зависимости от медико-технических показаний протез должен включать комплект полуфабрикатов: - с замком в коленном шарнире; - без замка в коленном шарнире. Облицовка по желанию получателя должна быть:- облицовка косметическая полиуретановая;- без косметической облицовки.Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть:- чулок косметический;- без чулка косметического.Протез постоянный.Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | 1 | не менее 12 месяцев  |
| 3 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть: - слоистый пластик;- кожа;- дерево.Протез в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть: - с упруго-эластичным вкладышем;- с полимерным чехлом;- без вкладного элемента.Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для получателя должно быть:- вакуумное;- замковое; - с использованием наколенника; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами);- кожаной уздечки и бандажа.Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для получателя должна быть: - бесшарнирная;- с шарниром;- с упругим элементом из углепластика.Облицовка по желанию получателя должна быть:- облицовка косметическая полиуретановая;- без косметической облицовки.Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть:- чулок косметический;- без чулка косметического.Протез постоянный.Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев | 10 | не менее 12 месяцев  |
| 4 | 8-07-10.Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик.В зависимости от медико-технических показаний:- пробных гильз не менее 1 шт.;- без пробных гильз.В зависимости от медико-технических показаний для получателя приемная гильза должна быть: - с чехлом полимерным с мембраной;- с чехлом полимерным замковым. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для получателя должно быть: - вакуумное мембранное;- замковое.Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для получателя должна быть: - бесшарнирная; - с шарниром;- с упругим элементом из углепластика.Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть:- одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком; - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством; - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством. В зависимости от медико-технических показаний для получателя протез должен быть: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства.Облицовка по желанию получателя должна быть:- облицовка косметическая полиуретановая;- без косметической облицовки.Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть:- чулок косметический;- без чулка косметического.Протез постоянный.Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | 4 | не менее 12 месяцев  |
|  |  | **ИТОГО:** | **16** |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и получателей или их представителей с Подрядчиком.