**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** выполнение в 2022 году работ по изготовлению для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, технических средств реабилитации - протезов нижних конечностей.

**Место выполнения работ:**по месту нахождения Подрядчика.

**Срок выполнения работ:** с момента получения направления по 20.12.2022 г.

**Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, к срокам и объему предоставления гарантии качества работ**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТа Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТа Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТа Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Протезирование конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов конечностей.

Выполняемые работы по изготовлению для получателей протезов нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения, дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру получателя и предназначается для размещения в нем культи, пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие получателя с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Постоянный протез – протез нижней конечности, назначенный после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТа Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы (указать количество и вид чехлов (шерстяные и (или) хлопчатобумажные) в соответствии с ТУ Подрядчика).

Работы по изготовлению для получателей протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению для получателей протезов нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости должна осуществляться отправка протеза к месту нахождения получателя.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик должен произвести замену или ремонт изделия бесплатно.

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача изделия должны производиться по месту жительства.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

По требованию получателя и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение получателем в конкретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование протезно-ортопедического изделия** | **Описание** | **Кол-во, шт.** | **Гарантийный срок** |
| 1 | 8-07-04. Протез голени для купания | Протез голени. Модульный. Должен быть без облицовки. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя).  По медико-техническим показаниям для получателя должен быть:  - с полимерным чехлом;  - без полимерного чехла.  Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть:  - слоистый пластик;  - термопластичный материал.  Крепление протеза должно быть с использованием наколенника.  Стопа должна быть влагостойкая с противоскользящей поверхностью.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Специальный.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 36 месяцев. | 1 | не менее 12 месяцев |
| 2 | 8-07-07. Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Немодульный.  В зависимости от медико-технических показаний для получателя материал приемной гильзы должен быть:  - литьевой слоистый пластик;  - кожа;  - дерево.  Протез должен быть без пробных приемных гильз. Крепление по медико-техническим показаниям должно быть:  - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов;  - бандажное.  Стопа по медико-техническим показаниям должна быть:  - полиуретановая;  - стопа с металлическим каркасом.  В зависимости от медико-технических показаний протез должен включать комплект полуфабрикатов:  - с замком в коленном шарнире;  - без замка в коленном шарнире.  Облицовка по желанию получателя должна быть:  - облицовка косметическая полиуретановая;  - без косметической облицовки.  Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть:  - чулок косметический;  - без чулка косметического.  Протез постоянный.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | 1 | не менее 12 месяцев |
| 3 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени. Модульный. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть:  - слоистый пластик;  - кожа;  - дерево.  Протез в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть:  - с упруго-эластичным вкладышем;  - с полимерным чехлом;  - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для получателя должно быть:  - вакуумное;  - замковое;  - с использованием наколенника;  - с использованием кожаной уздечки и пояса;  - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами);  - кожаной уздечки и бандажа.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя.  Стопа в зависимости от медико-технических показаний для получателя должна быть:  - бесшарнирная;  - с шарниром;  - с упругим элементом из углепластика.  Облицовка по желанию получателя должна быть:  - облицовка косметическая полиуретановая;  - без косметической облицовки.  Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть:  - чулок косметический;  - без чулка косметического.  Протез постоянный.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев | 10 | не менее 12 месяцев |
| 4 | 8-07-10.  Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Модульный. Материал приемной гильзы должен быть слоистый пластик.  В зависимости от медико-технических показаний:  - пробных гильз не менее 1 шт.;  - без пробных гильз.  В зависимости от медико-технических показаний для получателя приемная гильза должна быть:  - с чехлом полимерным с мембраной;  - с чехлом полимерным замковым.  Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для получателя должно быть:  - вакуумное мембранное;  - замковое.  Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя.  Стопа в зависимости от медико-технических показаний для получателя должна быть:  - бесшарнирная;  - с шарниром;  - с упругим элементом из углепластика.  Коленный модуль в зависимости от медико-технических показаний для получателя должен быть:  - одноосный кулисный механический с регулируемым голенооткидным устройством; - моноцентрический с замком;  - моноцентрический с фиксацией под нагрузкой с голенооткидным устройством;  - механический полицентрический с регулируемым голенооткидным устройством.  В зависимости от медико-технических показаний для получателя протез должен быть:  - с поворотным устройством;  - без поворотного устройства.  Облицовка по желанию получателя должна быть:  - облицовка косметическая полиуретановая;  - без косметической облицовки.  Оболочка косметическая по желанию получателя должна быть:  - чулок косметический;  - без чулка косметического.  Протез постоянный.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 24 месяцев. | 4 | не менее 12 месяцев |
|  |  | **ИТОГО:** | **16** |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и получателей или их представителей с Подрядчиком.