**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки**

Выполнение работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

**Наименование и описание объекта закупки:**

Выполнение работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий, у которых закончился гарантийный срок эксплуатации для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов.

Количество (объем работ) – Объем выполняемых работ определить невозможно.

Выполнение работ осуществляется по цене за единицу работ, сформировавшейся по итогам аукциона (по каждой позиции).

**Перечень видов работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий**

Код позиции КТРУ: 33.19.10.000-00000001 (Услуги по ремонту прочего оборудования)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Шифр по классиф.** | **Номер вида ТСР (изделий)** | **Наименование и показатели характеристик работ** |
| 1. | 01.03 | 8-03-01; 8-03-02;  8-03-03; 8-05-02 | Виды работ: замена кисти пластмассовой, замена оболочки протеза латексной. |
| 2. | 01.05 | 8-01-02; 8-05-02 | Виды работ: замена косметической оболочки заполненной силиконом. |
| 3. | 01.08 | 8-01-02; 8-01-03;  8-01-04; 8-05-02 | Виды работ: замена кисти. Замена силиконовой косметической оболочки в мельчайших деталях соответствующей живой руки. |
| 4. | 01.09 | 8-03-02; 8-01-04;  8-03-03; 8-02-03;  8-04-03; 8-05-02 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления протеза из стропы. |
| 5. | 02.06 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-08; 8-07-11; | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из кожи, замена капки, штрипки, заклепок, ленты протезной эластичной. |
| 6. | 02.07 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза ("Уздечка", "фигурная манжетка"). Раскрой и пошив помочной резины, юфти шорно-седельной, лайки, замена заклепок "хольнитен", замена штрипок, капок. |
| 7. | 02.08 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника, изготовление силиконового кольца. |
| 8. | 02.09 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена (изготовление) наколенника из компрессионной ткани. |
| 9. | 02.10 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла с текстильной матрицей. |
| 10. | 02.11 | 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла, который имеет анатомическую форму культи. |
| 11. | 02.12 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена силиконового чехла со специальным усилительным покрытием. |
| 12. | 02.13 | 8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена поворотного адаптера, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер поворотный, 4-х лепестковый). |
| 13. | 02.14 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление косметического покрытия. |
| 14. | 02.16 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-08; 8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, изготовление косметического покрытия из поролона. |
| 15. | 02.17 | 8-07-02; 8-07-09 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, изготовление наколенника, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой, наколенник). |
| 16. | 02.19 | 8-07-01; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена стопы, адаптера. Замена стопы регулируемой под каблук. |
| 17. | 02.20 | 8-07-01; 8-07-06;  8-07-08 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы металлической с поролоновым покрытием (Стопа со щиколоткой). |
| 18. | 02.22 | 8-07-01; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы со сформированными пальцами и имеющая анатомическую форму, замена крепления из кожи. |
| 19. | 02.23 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы со средней степенью энергосбережения. |
| 20. | 02.24 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. |
| 21. | 02.26 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена стопы. Замена стопы в комплекте с многоосевым шарниром, обеспечивающий возможность подошвенного сгибания. |
| 22. | 02.28 | 8-07-02; 8-07-06;  8-07-09; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-08;  8-07-11 | Виды работ: косметического покрытия протеза. Изготовление косметического покрытия, ортопедического поролона. |
| 23. | 02.31 | 8-07-02; 8-07-06;  8-07-09; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-08;  8-07-11 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена заклепок "хольнитен", капок, штрипок, пояс кожаный. |
| 24. | 02.32 | 8-07-03; 8-07-07;  8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Изготовление крепления из сыромятной кожи (замена капок, штрипок, пояс кожаный). |
| 25. | 02.34 | 8-07-03; 8-07-07;  8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Раскрой и пошив юфти ш/с, замена капок, роликового ремня, шнура корсетного, блочек латунных. |
| 26. | 02.35 | 8-07-03; 8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза Раскрой и пошив бандажа из ткани "неопрен" замена заклепок "хольнитен", кожаных ремешков. |
| 27. | 02.36 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-10 | Виды работ: замена крепления протеза. Замена силиконового чехла с внешним текстильным покрытием. |
| 28. | 02.38 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-10 | Виды работ: замена силиконового гель-лайнера. |
| 29. | 02.40 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-10 | Виды работ: замена силиконового чехла, пропитанного активным веществом, способствующим стабилизации мягких тканей. |
| 30. | 02.42 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-04; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-05;  8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера металлического, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). |
| 31. | 02.44 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-04; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-05;  8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена гильзового передвижного адаптера, изготовление крепления из юфти, изготовление косметического покрытия (гильзовый адаптер с юстировкой). |
| 32. | 02.45 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-04; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-05;  8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы, крепления (бандаж), косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с дополнительной юстировкой, изготовление бандажа к протезу, изготовление косметического покрытия. |
| 33. | 02.47 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-04; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-05;  8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы (2 этапа, особенности культи), крепления, косметического покрытия. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировочной пирамидкой, изготовление косметического покрытия. |
| 34. | 02.50 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-04; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-05;  8-07-11 | Виды работ: замена приемной гильзы с адаптером, замена силиконового чехла. Изготовление позитива, изготовление примерочной гильзы из полиэтилена, изготовление полиэфирной гильзы из акриловой смолы, выполнение слесарных работ, замена гильзового адаптера с юстировкой, замена силиконового чехла с распределением давления, изготовление косметического покрытия (сополимерный лайнер). |
| 35. | 02.51 | 8-07-02; 8-07-09;  8-07-04; 8-07-03;  8-07-10; 8-07-05;  8-07-11; | Виды работ: замена приемной гильзы. Изготовление позитива, изготовление полипропиленовой гильзы методом вакуумирования, изготовление полиэфирной гильзы из ортокриловой смолы, слесарная сборка, замена замкового силиконового чехла, изготовление косметического покрытия (полипропилен). |
| 36. | 02.54 | 8-07-03; 8-07-10;  8-07-05; 8-07-11 | Виды работ: замена коленного модуля. Замена коленного полицентрического модуля со встроенным толкателем. |
| 37. | 02.56 | 8-07-01; 8-07-09;  8-07-03; 8-07-10;  8-07-11 | Виды работ: замена стопы, замена крепления протеза. Замена стопы среднего и повышенного уровней активности с эластомерным элементом в пяточной части, замена крепления протеза, изготовление бандажа. |

**Порядок определения объема выполняемой работы:**

Подрядчик выполняет работы по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий (далее – ПОИ) на основании реестров получателей, предоставляемых Подрядчику (его представителю) Заказчиком, и Направлений на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий (далее – Направление), выдаваемых Заказчиком.

**Место выполнения работ:**

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика, при необходимости обслуживания Получателя на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Подрядчик должен осуществить выезд по месту жительства Получателя в Омской области. Доставка изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Омской области) или по желанию Получателя, выдавать ему изделие по месту нахождения пункта выдачи (г.Омск, Омская обл.).

**Срок выполнения работ:**

В течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления Получателем Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или с даты получения от Заказчика Подрядчиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком, **но не позднее 10 декабря 2022 года**.

**Требования к качеству работ и безопасности:**

ПОИ должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

**Требования к предоставлению гарантии качества работ:**

**Гарантийный срок** устанавливается со дня выдачи отремонтированного изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям ГОСТа и составлять 7 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

В течение указанного срока Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, возмещает (оплачивает) проезд Получателю, а также сопровождающему лицу, за счет собственных средств.

Гарантийное обслуживание при возникновении гарантийного случая осуществляется, **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты обращения Получателя. Проведение работ по ремонту, устранению обнаруженных недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта ПОИ в период гарантийного срока Подрядчик должен осуществить замену такого ПОИ.

Гарантийным случаем считается возникновение любых дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления ПОИ, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании ПОИ в обычных условиях эксплуатации.

**Объём гарантийных обязательств**:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- приём Получателя специалистами Подрядчика для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение 3 (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированным ПОИ производить одновременно с его выдачей.