**Техническое задание**

Выполнение работ по изготовлению застрахованным, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обуви

 **Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта**: 2 741 675 (Два миллиона семьсот сорок одна тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей 59 копеек.

 **Место выполнения работ:** Российская Федерация по месту нахождения Исполнителя.

 Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать в себя:

- снятие необходимых мерок с Получателей

- изготовление, примерку, индивидуальный подгон Изделий;

- выдачу Изделий Получателям,

- гарантийное обслуживание Изделий в соответствии с гарантийным сроком.

**Количество изделий** – 194 пары и 2 штуки.

 **Срок выполнения работ:** с даты заключения Контракта до 15 декабря 2022 года.

При использовании Изделия по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не должны причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НаименованиеИзделия | Технические и функциональные характеристикиИзделия | Кол-воПар, штук | Цена за пару, штуку  | Итого: |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез **без** утепленной подкладки (пара) | Обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохранную конечность при односторонней ампутации нижней конечности. Конструкция обуви со специальными ортопедическими деталями: задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный; берец односторонний (наружный, внутренний), круговой; союзка жесткая, полусоюзка жесткая, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная); со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов (наружного и внутреннего), супинатором, пронатором, с коском; с искусственным носком.  Обувь на протез, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости), с коском от 1 до 3 см.  Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам, ортопедическим колодкам (индивидуальным или подгоночным)  | 35 | Не более13029,00 | Не более456015,00 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез **на** утепленной подкладке (пара) | 35 | Не более13172,33 | Не более461031,55 |
| 3 | Обувь ортопедическая сложная **на** утепленной подкладке(пара) | Обувь ортопедическая сложная на сложную деформированную стопу (эквино-варусные, половарусные деформации стоп, пяточная стопа, конская стопа); на укорочение конечности; на отвисающую стопу, при полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусные деформации стопы; при ампутационных дефектах стоп по Лисфранку, по Пирогову, по Шопару; на слоновость и акромегалию; обувь для бездвуруких; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Конструкция обуви со специальными жесткими деталями: берец односторонний, круговой; союзка, полусоюзка и язычок жесткие, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная; со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви, шинами стальными; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, с коском, пробкой от 3 до 15 см, с двойным следом; с искусственным носком. Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам или ортопедическим колодкам. | 55 | Не более14582,67 | Не более802046,85 |
| 4 | Обувь ортопедическая сложная **без** утепленной подкладки(пара) | 55 | Не более14674,33 | Не более807088,15 |
| 5 | Вкладной башмачок(штука) | Башмачок вкладной изделие обувное ортопедическое при культях стоп. Заготовка верха хромовая; специальные ортопедические детали: искусственный носок для вкладных башмачков или искусственный передний отдел стопы, жесткая гильза или клапан, жесткий задник; межстелечный слой; крепление шнуровка. | 2 | Не более12627,67 | Не более25255,34 |
| 6 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая ручного производства, с супинатором или пронатором, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве. Изготовление обуви осуществляется по обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам. В соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее одной специальной детали: специальные жесткие детали; специальные мягкие детали; специальные металлические детали; межстелечные слои, специальные детали низа.Методы крепления: клеевой.Основные применяемые материалы: Подкладка – мех натуральный, кожподкладка или обувные текстильные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; Межстелечный слой – натуральная кожа, или пробковый англомерат, или вспененные обувные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей;Застежка – шнурки, или лента Велкро, или застежка «молния», или пряжки в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; | 6 | Не более13346,67 | Не более80080,02 |
| 7 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке(пара) | 6 | Не более13388,67 | Не более80332,02 |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки, заготовка верха из хрома с подкладкой из кожи подкладочной, на блок подошве микропористой, клеевого метода крепления, изготовление по ортопедическим индивидуальным или подгоночным колодкам; межстелечный слой юфтевый; специальные детали низа (каблук и подошва особой формы по назначению). Полякову ф1 | 1 | Не более14763,33 | Не более14763,33 |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке, заготовка верха из хрома с подкладкой из меха натурального, шерстяного, на блок подошве микропористой, клеевого метода крепления, изготовление по ортопедическим индивидуальным или подгоночным колодкам; межстелечный слой юфтевый; специальные детали низа (каблук и подошва особой формы по назначению). Полякову ф1 | 1 | Не более15063,33 | Не более15063,33 |
|  |  |  | 194 парыи2 штуки |  | Не более2741675,59 |

 Гарантийный срок не менее 70 дней со дня выдачи и подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.