**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Наименование объекта закупки**: поставка технических средств реабилитации - поручней (перил) для самоподнимания в 2024 году.

**2. Место поставки товар**а: города и районы юга Тюменской области. Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

**3. Срок поставки товара**: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **до 31 июля 2024 года.**

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров**: **1342 штуки.**

**5. Условия поставки товара**: товар поставляется гражданам льготной категории, проживающим на территории юга Тюменской области.

Способ поставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара.

Поставщик согласовывает с Получателем способ, место и время поставки Товара не позднее, чем за 1 календарный день.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

Помещения пунктов выдачи должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Обеспечение инвалидов поручнями (перилами) для самоподнимания должно включать в себя доставку, выдачу гражданам с учетом индивидуального подбора, введение в эксплуатацию, обучение пользованию изделием, а также их гарантийное и постгарантийное обслуживание.

**6. Гарантийные требования:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**7. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:** поручни должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На поставляемый Товар Поставщик должен иметь регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

**8. Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:** упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2/ Код КТРУ/КОЗ** | **Наименование и номер ТСР в соответствии приказом Минтруда России от 13.02.2018** **N 86н** | **Описание функциональных и качественных характеристик** | **Количество, шт.** |
| 1. | ОКПД 232.50.22.129Приспособления ортопедические прочие КОЗ 01.28.06.11.01КТРУ 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания угловые6-11-01 | Поручни для самоподнимания угловые должны быть изготовлены из стали с защитным покрытием от коррозии. Покрытие поручней должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний.Поручни должны иметь шероховатую поверхность для предотвращения скольжения, защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления, устойчивы к дезинфицирующим растворам.Наличие приспособлений для крепления.Поручень должен быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм и не более 50 мм.Максимально допустимая нагрузка на поручень не менее 100 кг.Угол изгиба не менее 90 градусов не более 120 градусов. В комплект должны входить поручень, инструкция по эксплуатации на русском языке, аксессуары для крепления поручня в количестве, обеспечивающемфункционирование ТСР. | 446 |
| 2. | ОКПД 232.50.22.129Приспособления ортопедические прочие КОЗ01.28.06.11.02КТРУ 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) должны быть изготовлены из стали с защитным покрытием от коррозии. Покрытие поручней должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний.Поручни должны иметь шероховатую поверхность для предотвращения скольжения, защищены полимерным покрытием, созданным с помощью порошкового напыления, устойчивы к дезинфицирующим растворам.Наличие приспособлений для крепления.Поручень должен быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм и не более 50 мм.Длина поручня должна быть не менее 300 мм не более 1200 мм (в зависимости от потребности Получателя) Максимально допустимая нагрузка на поручень должны быть не менее 100 кг. В комплект должны входить поручень, инструкция по эксплуатации на русском языке, аксессуары для крепления поручня в количестве, обеспечивающемфункционирование ТСР. | 896 |
| **ИТОГО:** | **1342** |