**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом с откидной спинкой комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов), кресел-колясок с ручным приводом с откидной спинкой прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для инвалидов Краснодарского края в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях помещений.  Рама кресло-коляски должна быть складная по вертикальной оси (без применения инструмента), изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием.  Спинка должна быть регулируемая по углу наклона от 95 градусов до 170 градусов. На рукоятках для сопровождающего лица должны быть расположены рычаги, за счет которых производится управление для осуществления регулировки спинки по углу наклона. Высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте мягким подголовником. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте.  Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине и по углу наклона на не менее 90 градусов (до горизонтального положения), оборудованы ложементами под голень.  Задние колеса должны быть быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации.  Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами, а также антиопрокидывающими устройствами с возможностью установки транспортировочного положения.  Технические характеристики:  Ширина сидения должна быть: 40 (+/-1 см), 43 (+/-1 см), 45 (+/-1 см), 48 (+/-1 см) (не менее 4-х типоразмеров по требованию Заказчика в соответствии с антропометрическими данными Получателей);  Высота спинки (без удлинителя): не менее 500 мм;  Высота спинки (с удлинителем): не менее 750 мм;  Глубина сиденья: не менее 400 мм;  Вес: не более 26 кг;  Грузоподъемность: не менее 130 кг.  В комплект поставки должны также входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | 21 | Шт. | 29 933,33 | 628 599,93 |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | **Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях помещений.  Рама кресло-коляски должна быть складная по вертикальной оси (без применения инструмента), изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием.  Спинка должна быть регулируемая по углу наклона от 95 градусов до 170 градусов. На рукоятках для сопровождающего лица должны быть расположены рычаги, за счет которых производится управление для осуществления регулировки спинки по углу наклона. Высота кресло-коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемым по высоте мягким подголовником. Подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте.  Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине и по углу наклона на не менее 90 градусов (до горизонтального положения), оборудованы ложементами под голень.  Задние колеса должны быть быстросъемные с помощью механизма кнопочной фиксации.  Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами, а также антиопрокидывающими устройствами с возможностью установки транспортировочного положения.  Технические характеристики:  Ширина сидения должна быть: 40 (+-1 см), 43 (+-1 см), 45 (+-1 см), 48 (+-1 см) (не менее 4-х типоразмеров по требованию Заказчика в соответствии с антропометрическими данными Получателей);  Высота спинки (без удлинителя): не менее 500 мм;  Высота спинки (с удлинителем): не менее 750 мм;  Глубина сиденья: не менее 400 мм;  Вес: не более 26 кг;  Грузоподъемность: не менее 130 кг.  В комплект поставки должны также входить: руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание.  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 16 | Шт. | 29 933,33 | 478 933,28 |
| **ИТОГО:** | | | **37** |  |  | **1 107 533,21** |

**Требования**

**Эргономика кресел-колясок** должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для

окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

**Место поставки:** Краснодарский край - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара; - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Срок поставки:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 30.11.2022.

В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта предоставляется на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара.

**Гарантийный срок:** Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) обеспечивается замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Краснодарском крае (возможно привлечение соисполнителей).

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в Краснодарском крае для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)