*Приложение № 2*

*к Извещению об открытом*

*аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Поставка в 2022 году легкового автомобиля, оборудованного специальным устройством управления (с ручным управлением), для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастных случаев на производстве**

**Требования к количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/н | Модификация автомобиля | Количество, шт. |
| 1. | Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованных лиц **с нарушениями функций обеих ног** | 1 |
| **Итого:** | | **1** |

1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должны быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014(КПЕС) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

4. Автомобили должны быть легковыми.

5. Автомобили должны быть новым, ранее не бывшими в эксплуатации.

6. Автомобиль должны быть не ранее 2022 года изготовления.

Автомобили, предназначены для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций (обеих ног), по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены, а также должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

8. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

9. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

10. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям:**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства на автомобиль;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- копии документов, подтверждающих качество поставляемого автомобиля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (сертификатов соответствия).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Модификация автомобиля | Описание функциональных и технических характеристик | | Количество, шт. |
|  | Автомобиль легковой, оборудованный специальным устройством (ручным управлением), для застрахованных лиц **с нарушениями функций обеих ног** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** | 1 |
| Категория автомобиля | М1 |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Экологический класс | Не менее 2 |
| Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | в соответствии с подразделом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | бензин с октановым числом не  менее 95 |
|  | **Итого** |  |  | 1 |

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества автомобиля**

1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке.

5. Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.