**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Изделия/ед.измерения | Описание изделия | Кол-во |
| 1 | 12-01-01 Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей,  комплект (взрослый) | Комплект функционально-эстетической одежды с парной ампутацией верхних конечностей изготавливается по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и функциональные узлы, облегчающие действия по самообслуживанию инвалида и обслуживающих его лиц. Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих. | 40 |
| 2 | 12-01-01 Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей, зимний компелект  (для детей-инвалидов) | Комплектация комплекта: куртка, полукомбинезон утепленные.  Куртка оснащена съемным утепленным капюшоном.  Куртка и полукомбинезон изготовлены из водонепроницаемой и ветрозащитной плащевой ткани.  Куртка содержит следующие специальные детали: паты, застежки, шнур.  Полукомбинезон содержит следующие специальные детали: откидной клапан, паты, бретели, застежки, шнур.  В качестве подкладки применяются материалы из натуральных (шелк) или искусственных (вискоза) волокон, кроме ацетатных и триацетатных (по медицинским показаниям и согласованию с Получателем).  Используемые материалы для изготовления куртки и полукомбинезона обеспечивают возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до -20 OC (включительно). | 30 |
| 3 | 12-01-01 Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей, летний комплект  (для детей-инвалидов) | Комплектация комплекта: куртка, брюки.  Куртка оснащена съемным капюшоном.  Куртка изготовлена из водонепроницаемой и ветрозащитной плащевой ткани.  Брюки изготовлены из шерстяных или полушерстяных тканей.  Куртка содержит следующие специальные детали: паты, застежки, шнур.  Брюки содержат следующие специальные детали: откидной клапан, паты, бретели, застежки.  В качестве подкладки применяются материалы из натуральных (шелк) или искусственных (вискоза) волокон, кроме ацетатных и триацетатных (по медицинским показаниям и согласованию с Получателем). | 30 |
| 4 | 12-01-02 Брюки ортопедические шт  (для детей-инвалидов) | Брюки ортопедические универсальные, свободные в области талии и бедер, на подкладке.  В боковые швы вставлены разъемные молнии, что обеспечивает раскрываемость брючины и удобство одевания для людей, пользующихся креслом-коляской.  В пояс брюк вставлена резинка. Пояс застегиваться по талии над молниями на пуговицу или брючный крючок (по медицинским показаниям и согласованию с Получателем).  Конструкция изделия может быть изменена в соответствии с антропометрическими параметрами сидящего человека – спинка удлинена до уровня поясницы, передняя часть укорочена. | 80 |
| 5 | 12-01-02 Ортопедические брюки (взрослые) шт. | Ортопедические брюки изготавливаются из различных видов тканей: трикотажа, джерси, плащевки, кожи - в зависимости от потребности инвалида. Задняя и передняя части брюк скреплены швом сзади. Застежка на молнии, расположена спереди изделия. Нижняя часть брюк может быть зашита полностью по желанию инвалида. Подклад брюк - текстильный летний, утепленный зимний.  Брюки-ползунок изготавливаются также из различных видов плотной ткани, используются без обуви, состоят из внешней обтяжки и частичных накладных обтяжек, соответствующих расположению передней части коленной области и переднего отдела стопы. Подклад брюк - текстильный летний, утепленный зимний. | 100 |
| 6 | 12-01-05 Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность), пара | Пара перчаток трикотажных с манжетой на резинке, либо пара перчаток из натуральной кожи без утепленной подкладки, либо пара перчаток из натуральной кожи на утепленной подкладке. Используются при односторонней ампутации верхних конечностей. | 30 |
| 7 | 12-01-06 Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей),  пара | Пара перчаток из натуральной кожи без утепленной подкладки. Используются при двухсторонней ампутации верхних конечностей на протезы. | 6 |
| 8 | 12-01-07 Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности,  пара | Пара перчаток из натуральной кожи без утепленной подкладки/на утепленной подкладке. Используются на кисти деформированных верхних конечностей. | 4 |
| 9 | 12-01-08 Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней поверхности шт. | Перчатка из натуральной кожи на утепленной подкладке. Манжет на резинке. Используется при односторонней ампутации на кисть сохранившейся конечности. | 2 |
|  |  | **Итого:** | **322** |

**Требования к качеству, гарантия качества:**

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 54408-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 70098-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Одежда специальная для инвалидов. Номенклатура показателей качества.

Гарантийный срок на специальную одежду начинает действовать после обеспечения Изделием Получателя, и составляет на:

- комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей - не менее 6 месяцев,

- ортопедические брюки - не менее 1 года,

- пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) - не менее 1 года,

- пара кожаных перчаток на протезы обеих верхних конечностей - не менее 12 месяцев,

- пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности - не менее 2 лет,

- кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности – не менее 1 года.

В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт Изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя).

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 01 сентября 2024 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия направления от получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению).

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «10» сентября 2024 года.