Приложение № 1

Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения |
| 1 | 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей **(летний).**  Комплект летний должен состоять из пиджака и/или жакета, брюк, гигиенических элементов - 4 шт.  Состав костюма должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида.  Все детали костюма конструктивно должны быть взаимоподчинены друг другу.  Комплект должен быть изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы.  Комплект должен быть предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.  Комплект должен изготавливаться по индивидуальным замерам модельно-макетным методом, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.  **Пиджак** должен быть снабжен застежкой на контактную ленту «велкро».  Верх пиджака должен изготавливаться из 100% шерсти и/или полушерсти.  Подкладка пиджака - 100 % вискоза.  Внешний вид и конструкция пиджака должны обеспечивать беспрепятственную работу функциональных узлов брюк и скрывать наличие функциональных узлов.  **Брюки** должны включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы:  Брюки должны быть снабжены подкладкой и функциональным откидным клапаном сзади, специальными грузами в области боковых швов, гигиенической прокладкой по среднему шву и трусами с разрезом.  Верх брюк должен изготавливаться из 100% шерсти и/или полушерсти. Подкладка брюк - 100 % вискоза.  **Трусы и гигиеническая прокладка** должны изготавливаться из 100 % хлопка. | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000001 | шт. |
| 2 | 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей **(зимний).**  Комплект функционально-эстетической одежды зимний должен состоять из утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом и утепленных брюк и/или полукомбинезона.  Состав костюма должен отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали костюма должны быть конструктивно взаимоподчинены друг другу.  Комплект должен быть изготовлен с учетом анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы.  Комплект должен быть предназначен для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.  Комплект должен быть изготовлен по индивидуальным замерам модельно-макетным методом, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.  **Брюки** должны включать следующие функциональные элементы и функциональные узлы:  Пояс брюк должен регулироваться по ширине с помощью эластичной ленты.  Верх брюк должен изготавливаться из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани.  Подкладка брюк должна быть изготовлена из 100% вискозы.  Утеплитель брюк должен быть изготовлен из 100% полиэфира, обеспечивающего возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до -25 градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух.  **Куртка** должна иметь съемный утепленный жилет и капюшон и обеспечивать беспрепятственную работу функциональных узлов брюк.  Куртка должна содержать следующие специальные элементы и функциональные узлы:  Рукава куртки должны быть снабжены регулируемыми застежками или напульсниками с эластичными вставками.  Верх куртки должен быть изготовлен из полиэфирной влаго- и ветрозащитной ткани с грязеотталкивающей отделкой.  Утеплитель куртки должен быть изготовлен из 100% полиэфира, обеспечивающего возможность эксплуатации изделий при температуре воздуха до -25 градусов Цельсия (включительно) при количестве слоев не более двух.  Верх съемного жилета должен быть изготовлен из 100% шерсти, подкладка – из 100% вискозы.  Утеплитель жилета должен быть из 100% полиэфира.  Комплект должен быть изготовлен из полиэфирных тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода.  После стирки изделие должно полностью сохраняет свои теплозащитные свойства. | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000001 | шт. |
| 3 | 12-01-02 | Ортопедические брюки | **Ортопедические брюки** предназначены для обеспечения самообслуживания инвалидов, использующих кресло-коляски и облегчения действий обслуживающих лиц.  Ортопедические брюки универсальные, подходят как для мужчин, так и для женщин. Брюки за счет специального кроя обеспечивают комфорт и удобство инвалида при использовании в кресло-коляске.  Ортопедические брюки изготавливаются с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей инвалида и имеют конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы:  - свободные в области талии и бедер;  - завышенная спинка для защиты спины;  - расширенная пройма для возможности использования подгузников;  - вытачки в области колен для комфортного сидения;  - смещение бокового шва в сторону передней части;  - открытая застежка с разъемными молниями по боковым швам;  - пояс на эластичной ленте;  - накладные карманы над уровнем колена.  Верх брюк изготовлен из натуральных материалов, обеспечивающих защиту от дождя, грязи при использовании вне помещений, подкладка изготавливается из вискозы. | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000002 | шт. |
| 4 | 12-01-03 | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | **Утепленные рукавицы** обеспечивают круговую защиту кисти от механических повреждений.  Рукавицы эффективно защищают большой палец и тыльную сторону ладони.  На ладонях присутствуют усиления из натуральной кожи для повышения износостойкости, улучшения захвата и предотвращения проскальзывания. | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000003 | шт. |
| 5 | 12-01-04 | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | **Шерстяной чехол** на культю бедра предназначен для инвалидов, пользующихся малогабаритными кресло-колясками, после ампутации двух бедер.  Шерстяной чехол будет изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000004 | шт. |
| 6 | 12-01-05 | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | **Перчатки** из натуральной кожи или трикотажа для получателей на протез верхней конечности с подкладкой или без нее, на все половозрастные группы. | 14.12.30.170/  14.12.30.170- 00000005 | шт. |
| 7 | 12-01-06 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | **Перчатки** из натуральной кожи для получателей на протезы верхней конечности, на все половозрастные группы. | 14.12.30.170/  14.12.30.170- 00000006 | шт. |
| 8 | 12-01-07 | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности | **Пара кожаных перчаток** на деформированные верхние конечности. Перчатки кожаные на деформированные кисти рук и на искусственные кисти протезов верхних конечностей.  Перчатки весенне-осеннего и зимнего ассортимента из натуральной кожи, исполнение резинки на манжетах. Весенне-осенний ассортимент изделий и на протез изготовлены без подкладки, а зимний ассортимент-на подкладке из трикотажного полотна с утепленной тканевой подкладкой. | 14.12.30.170/  14.12.30.170-00000007 | шт. |
| 9 | 12-01-08 | Кожаная перчатка на утепленной подкладке на кисть сохранившейся верхней конечности | **Кожаная перчатка** на утепленной подкладке на кисть сохранившийся верхней конечности будет изготавливаться по индивидуальным размерам, в зависимости от индивидуальной потребности получателя. | 14.12.30.170/  14.12.30.170-00000008 | шт |

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Выполнение работ по изготовлению инвалидам специальной одежды, осуществляется в соответствии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» ГОСТ Р 54408-2021 **«**Одежда специальная для инвалидов общие технические условия» ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ Р 55639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования безопасности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.05.2021 N 444-ст).

**Требования к результатам работ**

Работы по изготовлению специальной одеждой должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к упаковке**

Упаковка специальной одежды должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к гарантийному сроку выполненных работ**

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 40 дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».