Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка инвалидам электронных ручных видеоувеличителей

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Срок поставки: до 31.08.2023 года

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя; в пунктах выдачи.

Максимальное значение цены контракта 1 000 000 руб. 00 коп.

ОКПД2: 26.40.33.190

При поставке партии товара должны быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталоны;

- копии технических условий на выпускаемый товар (в случае изготовления товара по техническим условиям).

Товар должен являться новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

При использовании Товара по назначению должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик | Цена  за единицу, руб. | Кол-во, штук | Итого, руб. |
| Электронный ручной видеоувеличитель  13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем должен быть предназначен для чтения плоскопечатного текста инвалидами с остротой зрения 0,03-0,2.  Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы:  Встроенный цветной высококонтрастный дисплей с размером по диагонали не менее 4,3\* дюйма.  Должно быть регулируемое увеличение изображения.  Нижняя граница не менее 4\* крат.  Верхняя граница не менее 14\* крат.  Наличие не менее 9\* режимов отображения.  Полноцветный и черно-белый естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом).  ЭРВУ должен обеспечивать во всех высококонтрастных режимах высокое качество изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея, в том числе с цветных глянцевых поверхностей.  Должно быть наличие режима фиксации изображения на дисплее.  Устройство должно быть оснащено съемной памятью, установка (замена) которой может быть осуществлена самостоятельно, без обращения в специализированные центры.  Устройство должно обладать возможностью просматривать изображения, сохраненные на съемную память, в том числе изображения, которые сохранены на съемную память с внешних устройств.  Должно быть наличие режима увеличения и перемещения записанного в память изображения в горизонтальном и вертикальном направлениях.  Должно быть наличие режима обновления внутреннего программного обеспечения аппарата из файлов, записанных на съемную память.  Должно быть наличие режима настройки яркости изображения громкости звуковых сигналов.  Включение, выключение, а также переключение режимов работы должно подтверждаться звуковыми сигналами.  Все органы управления ЭРВУ должны по цвету и тактильным обозначениям отличаться друг от друга.  Питание должно быть от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора или батареи\*.  Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи\* – не менее 2-х\* часов.  Должно быть наличие светодиодного индикатора заряда батареи.  Должно быть наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для съемной памяти.  Габаритные размеры не более 160х90х35\* мм.  Вес (без сетевого адаптера) не более 300\* грамм.  Комплект поставки должно входить:   * Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем; * Плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флешкарте) руководства по эксплуатации; * Съемная память объемом не менее 2\* Gb; * Сетевойадаптер; * Сумка с ремнем для переноски;   - Упаковочная коробка.  Гарантийный срок не менее 12\* месяцев. | не более 9856,86 |  | не более 1 000 000,00 |
|  |  |  |  | не более  1 000 000,00 |

Срок годности Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Документа приема-передачи технического средства реабилитации (товара) Получателем

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.