*Приложение № 2*

*к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**на поставку в 2023 году автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве**

**1. Основные требования к товару:**

**С механической коробкой передач – 5 шт. (без правой ноги – 2 шт., - без левой ноги – 3 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий/ не менее 4 *(необходимо конкретизировать данный показатель)* |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 4 | Количество мест спереди/сзади | 2/3 |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Тип коробки передач | с механическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600  *(необходимо конкретизировать данный показатель)* |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011, с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022 |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 *(необходимо конкретизировать данный показатель)* |

**2. Дополнительные требования к товару:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к условиям поставки | 1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011), с дополнениями и изменениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 855 от 12.05.2022.  2. Автомобили должны быть легковыми.  3.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации. Год выпуска - 2022.  4. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций ног, по требованию Заказчика, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления). Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.  5. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть сертифицированы в составе автомобиля или иметь сертификат соответствия.  6. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров. |
| 2. | Документы, передаваемые вместе с автомобилем | • гарантийный талон на автомобиль;  • выписка из ЭПТС;  • сервисная книжка;  • руководство по эксплуатации автомобиля;  • договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);  • копия одобрения типа транспортного средства;  • другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей, комплект документов, необходимый для регистрации в ГИБДД. |
| 3. | Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобилей | Гарантия на товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его получателю.  Условия и порядок гарантийного обслуживания товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой получателю при фактической передаче товара. |
| 4. | Условия передачи автомобиля | Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Вологды, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком. |

**3. Срок поставки товара:** не позднее 27.03.2023 Поставщик обязан осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Вологды и уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки. Передача автомобилей получателям осуществляется в срок не позднее 31.03.2023.

**4. Количество поставляемых автомобилей с механической коробкой передач: 5 шт.,** в том числе:

-без участия правой ноги – 2 шт.;

-без участия левой ноги – 3 шт.

**5.** **Место поставки:** Вологодская область, г. Вологда. Товар поставляется силами Поставщика.