**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2024 году чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых). Количество 44 штуки.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):** чехлы на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовые) должны быть изготовлены по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 51191-2019. Наличие гарантийных талонов, дающих право на замену чехлов в случае обнаружения недостатков в Товаре в течение гарантийного срока. Указание адресов специализированных организаций, в которые следует обращаться в случае обнаружения недостатков.

Гарантийный срок на Товар составляет 6 (Шесть) месяцев со дня поставки Получателю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, размерам, упаковке, отгрузке, месту и сроку поставки, а также гарантийному сроку** | **Кол-во (шт.)** |
| **Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)**  **8-08-05**  Код позиции КТРУ - 32.50.23.000-00003437 | Чехлы на культю голени из полимерного материала (силиконовые) предназначены для Получателей, имеющих повреждение нижних конечностей. Чехлы должны служить для повышения комфорта при использовании протеза и применяться для предохранения культи от потертостей, а также для крепления протеза. Чехлы на культю голени из полимерного материала (силиконовые) должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Чехлы на культю голени из полимерного материала (силиконовые) должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, быть эстетичными, удобными при эксплуатации. Размер чехлов на культю голени из полимерного материала (силиконовых) должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. | **43** |
| **Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)**  **8-08-06**  Код позиции КТРУ - 32.50.23.000-00003437 | Чехлы на культю бедра из полимерного материала (силиконовые) предназначены для Получателей, имеющих повреждение нижних конечностей. Чехлы должны служить для повышения комфорта при использовании протеза и применяться для предохранения культи от потертостей, а также для крепления протеза. Чехлы на культю бедра из полимерного материала (силиконовые) должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Чехлы на культю бедра из полимерного материала (силиконовые) должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, быть эстетичными, удобными при эксплуатации. Размер чехлов на культю бедра из полимерного материала (силиконовых) должен определяться индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом анатомических особенностей получателя. | **1** |

Срок службы чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) должен составлять 1 (Один) год (указанный срок не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленный Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»).

В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения Государственного контракта Поставщик обязан предоставить на территорию г. Перми по одному экземпляру Товара по каждой позиции, указанной в Техническом задании Государственного контракта.

Место поставки Товара: Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу чехлов на культи нижних конечностей из полимерного материала (силиконовых) дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, - в течение 30(Тридцати) дней с даты передачи Реестра Получателей Товара.

**Срок действия государственного контракта – по 30.09.2024г. включительно.**