**Приложение № 1 к Извещению**

**Техническое задание**

1. **Способ определения поставщика:** открытый конкурс в электронной форме.
2. **Объект закупки:** выполнение работ в целях социального обеспечения граждан по изготовлению протезов, протезно-ортопедических изделийв 2024 году: **Протез кисти с микропроцессорным управлением.**

Продукция по ОКПД2 - 32.50.22.121 - Протезы внешние

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| **Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти** | Правая кисть:1.1 уровень ампутации:1.1.1 вычленени в пястно- фаланговом суставе 1 пальца1.1.2 вычленение в пястно- фаланговом суставе 2 пальца1.1.3 вычленение в пястно-фаланговом суставе 3 пальца1.1.4 вычленение в пястно- фаланговом суставе 4 пальца1.1.5 вычленение в пястно-фаланговом суставе v пальца1.2 объём ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание):1.2.1 большой палец; 1.2.2 указательный палец; 1.2.3 средний палец;1.2.4 безымянный палец; 1.2.5мизинец;1.3 состояние культи: 1.3.1 функциональная1.4 протезирование:1.4.1 первичное;2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):2.1.1 приемная гильза;3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):3.1.1 вкладные элементы;3.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента):3.2.1 вкладная гильза из силикона;4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):4.1.1 искусственная кисть с микропроцессорным управлением;4.2функциональные особенности:4.2.1обеспечивает схват и удержание предметов;4.3 конструктивные особенности модуля (узла, элемента):4.3.1 с 5-ю пальцами;4.4 комплектность:4.4.2 искусственная кисть с микропроцессорным управлением;5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):5.1.1 крепление;5.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента):5.2.3 индивидуальное левая кисть:1.1 уровень ампутации:1.1.1 вычленение в пястно- фаланговом суставе i пальца1.1.2 вычленение в пястно- фаланговом суставе ii пальца1.1.3 вычленение в пястно- фаланговом суставе iii пальца1.1.4 вычленение в пястно- фаланговом суставе ivпальца1.1.5 вычленение в пястно- фаланговом суставе v пальца1.2 объём ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание):1.2.1 большой палец; 1.2.2указательный палец; 1.2.3 средний палец;1.2.4 безымянный палец; 1.2.5 мизинец;1.3 состояние культи: 1.3.1 функциональная1.4 протезирование: 1.4.1 первичное;2.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):2.1.1 приемная гильза;3.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):3.1.1 вкладные элементы;3.2 конструктивные особенности модуля (узла, элемента):3.2.1 вкладная гильза из силикона;4.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):4.1.1 искусственная кисть с микропроцессорным управлением;4.2 функциональные особенности:4.2.1 обеспечивает схват и удержание предметов;4.3 конструктивные особенности модуля (узла, элемента):4.3.1 с 5-ю пальцами;4.4 комплектность:4.4.2 искусственная кисть с микропроцессорным управлением;5.1 наименование разновидности модуля (узла, элемента):5.1.1 крепление;5.2 конструктивные особенности модуля(узла, элемента): 5.2.3 индивидуальноеДолжны соответствовать требованиям: ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2021, ГОСТ Р 52770-2016. | 2 |
| **ИТОГО** | **2** |

1. **Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача *протезов с микропроцессорным управлением* (далее – Изделие) Получателю до места пребывания в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.
2. **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск». Передача Получателям готового Изделия осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Исполнителем от Заказчика Реестра получателей Изделий, но не позднее **«16» сентября 2024 года.**

Начальник ОСП Н.С. Протопопова