Техническое задание

На поставку технических средств реабилитации – кресел-колясок с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) в 2022 году

1. Требования к количеству.

Общее количество Товара: 17 (Семнадцать) штук.

2. Требования к поставляемому Товару.

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в т.ч. ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Получателю.

3.Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ и Наименование** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Вид и наименование технического средства реабилитации** | **Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара** | **Единица измерения Товара** | **Количество Товара** |
|  | | | | **Требования**  Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.  Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».  Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.  Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать адрес места нахождения сервисной службы)  для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. |  | |
| 1. | - | 7-04-01. Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) и аккумуляторные батареи к ней | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимая в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенная для передвижения в помещениях и на улице по дорогам с твердым и грунтовым покрытием.  Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.  Обивка сиденья не должна пропускать органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.  Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.  Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресла-коляски и пластик, используемый для изготовления подножек и подлокотников кресла-коляски должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16.  Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скоростных режимов (или иметь плавную регулировку скорости), кнопкой для быстрого отключения питания, набором LED – индикаторов, показывающих уровень заряда аккумуляторных батарей, или аналогом.  При выключенном питании, разрядке или отключении аккумулятора, кресло-коляска должна автоматически блокироваться электромагнитным тормозом или иметь тормоза стояночные и электродинамические (за счет генераторного режима мотор-колес).  Кресло-коляска должна иметь возможность при отключении электропривода перемещаться в ручном режиме.  **Технические характеристики:**  Ширина сиденья: регулируемая – не менее 38 см и не более 56 см или иметь ширины: 40 см +/- 1 см, 42,5 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 47,5 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см, 55 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах.  Глубина сиденья: не более 52 см;  Габаритная ширина: не менее 55 см и не более 73 см;  Угол наклона основания сиденья: не менее 2 градусов и не более 6 градусов.  Максимальная скорость: не менее 8 км/ч;  Запас хода: не менее 30 км;  Грузоподъемность: не менее 125 кг;  Вес кресла-коляски: не более 70 кг;  Мощность электродвигателя: не менее 320 Вт или мощность электродвигателей 2 мотор-колес не менее 125 Вт каждый.  **Пульт управления** должен:  - иметь возможность установки на правую или левую стороны кресла-коляски;  - возможность программирования всех параметров;  - кронштейн, на котором установлен пульт управления, должен иметь регулировку по длине относительно подлокотника.  **Рама кресла-коляски** должна:  - быть изготовлена из металлических труб с применением коррозийно-стойких материалов и защитных покрытий;  - складываться с помощью крестообразного механизма с уменьшением её габаритных размеров в вертикальном направлении.  **Спинка кресла-коляски** должна иметь:  - ремни натяжения;  - съемную распорку жесткости.  **Сидение кресла-коляски** должно быть:  - выполнено из полиэфирной ткани с антивоспламеняющейся пропиткой;  - усилено нейлоновыми ремнями.  **Подлокотники кресла-коляски** должны быть:  - съемные или откидные;  - регулируемые по высоте от не менее 13 см до не более 32 см;  - оснащены защитными щитками;  - на боковых поверхностях подлокотников должны быть светоотражающие элементы.  **Накладки подлокотников кресла-коляски должны быть:**  - из вспененного полиуретана.  **Подножки кресла-коляски** должны быть:  - быстросъемные;  - поворотные;  - регулируемые по высоте (в зависимости от длины голени пользователя), не менее 35 см и не более 55 см.  **Опоры для стоп** должны быть:  - откидные;  - регулируемые по углу наклона;  - оснащены упором для пятки.  **Задние и передние колеса** должны иметь:  - пневматические шины из немаркой резины, не оставляющей следы при торможении;  - диски переднего и заднего колеса должны быть сделаны из алюминия или любого другого металлического сплава;  - вилки передних колес должны быть изготовлены из прочной стали и иметь регулировку по высоте не менее чем в 2-х положениях.  Кресло-коляска должна иметь два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора ёмкостью не менее 33 А/ч, 12V или два герметичных необслуживаемых быстросъемных аккумулятора ёмкостью не менее 17 А/ч, 12V, оснащенную мотор-колесами.  Аккумуляторы должны находится в пластиковом, легко съёмном боксе, оборудованном ручкой.  Кресло-коляска должна быть оснащена светоотражающими элементами.  **Кресло-коляска должна быть укомплектована**:  - фиксирующим ремнем для туловища;  - набором инструментов;  - зарядным устройством;  - противопролежневой подушкой;  - антиопрокидывателями (антиопрокидыватели должны быть съемными без каких-либо инструментов).  **Маркировка кресла-коляски должна содержать:**  - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - серийный номер данной кресла-коляски;  - рекомендуемую максимальную массу пользователя.  **Кресло-коляска с электроприводом должна соответствовать требованиям следующих стандартов:**  - государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», утвержденный и введенный в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 сентября 1992 г. № 1169 (М.: ИПК Издательство стандартов, 1996);  - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-14-2012 «Кресла-коляски. Часть 14. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом и скутеров. Требования и методы испытаний», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. № 934-ст «Об утверждении национального стандарта» (М.: Стандартинформ, 2014);  - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. № 2176-ст «Об утверждении национального стандарта» (М.: Стандартинформ, 2016);  - национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 «Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. № 2177-ст «Об утверждении национального стандарта» (М.: Стандартинформ, 2016). | шт. | 17 |
| Итого: | | | | | | **17** |

Пункты выдачи Поставщик организовывает в крупных городах Самарской области, в частности в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Самарской области по выбору поставщика.

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям

и порядок приёмки Товара.

**Поставщик обеспечивает поступление Товара в Самарскую область, предусмотренного Контрактом, для осуществления проверки Товара Заказчиком.**

Проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты (на адрес электронной почты: [info@ro63.fss.ru](mailto:info@ro63.fss.ru)) о поступлении Товара в Самарскую область для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 5 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в Самарскую область.

Выборочная проверка поставляемого Товара производится в присутствии представителя Поставщика.

При проведении выборочной проверки поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать уполномоченных представителей от региональных общественных организаций инвалидов.

При проведении выборочной проверки Заказчик проверяет:

- соблюдение соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом, техническим заданием и спецификацией;

- надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

- наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, гарантийного талона (при наличии), а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям.

По результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований, устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара.

Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Передача Товара осуществляется при предъявлении Получателем паспорта, Направления, доверенности (при получении законным представителем, или представителям по доверенности).**

При передаче Товара Получателю (представителю Получателя) Поставщик и Получатель (представитель Получателя) подписывают акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах - один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается Получателю (представителю Получателя).

Поставщик обязан осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставщик обязан вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

5. Сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется **по 17 августа 2022 года включительно**.

**Поставка и передача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или его законного представителя не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.**

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.

6. Требования к объему предоставления гарантий качества.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством его изготовления, проявляющихся при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации, в результате действия или упущения Поставщика.

Гарантийный срок на Товар устанавливается со дня выдачи Товар Получателям.

В комплект к Товару должен входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание.

На Товар устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить ремонт или замену бесплатно.

Поставщик информирует Получателя об условиях проведения гарантийного обслуживания, с обязательным указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей. Гарантийное обслуживание Поставщик осуществляет за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации Товара.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обеспечение гарантийных обязательств должно быть действительно в течение всего срока действия гарантийных обязательств, а в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Поставщиком самостоятельно.

Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком в течение 15 дней после получения письменного уведомления от Поставщика об окончании срока действия гарантийных обязательств.

7. Порядок формирования цены.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Условия оплаты.

В течение 7 рабочих дней после поставки Товара всем Получателям, указанным в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию - счет, акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре, отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и в электронном виде.

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения отчетной документации: счет, акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре, отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и в электронном виде, осуществляет проверку указанной документации и направляет Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком акта приемки поставленного Товара по Контракту (по отдельному этапу Контракта) либо отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

Приложение № 2 к запросу

о предоставлении ценовой информации

**Рекомендуемые формы ценовых предложений**

*1. Вариант ценового предложения Поставщика, если Поставщик готов предоставить ценовое предложение на условиях, изложенных в запросе Заказчика.*

|  |  |
| --- | --- |
| *На бланке организации (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком)* | *(указывается полное наименование Заказчика (учреждения, запросившего ценовое предложение), его адрес (электронный адрес, почтовый или факс, в зависимости от метода отправки) (заполняется Поставщиком)* |

В ответ на Ваш запрос от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации, заполняется Поставщиком)* направляет ценовое предложение для организации закупки.

Ценовое предложение учитывает все условия закупки Товара,указанные в Вашем запросе от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наименование организации, заполняется Поставщиком)* дает следующее ценовое предложение *(указывается ценовое предложение в рублях, заполняется Поставщиком).*

Расчет ценового предложения приведен в приложении к настоящему письму.

Срок действия ценового предложения: *(указать срок действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).*

Приложение: Расчет ценового предложения в 1 экз. на \_\_ листах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ф.И.О. |
|  | М.П. | Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*2. Вариант ценового предложения Поставщика, если Поставщик готов предоставить ценовое предложение на условиях, отличных от изложенных в запросе Заказчика.*

|  |  |
| --- | --- |
| *На бланке организации (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком)* | *(указывается полное наименование Заказчика (учреждения, запросившего ценовое предложение), его адрес (электронный адрес, почтовый или факс, в зависимости от метода отправки) (заполняется Поставщиком)* |

В ответ на Ваш запрос от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации, заполняется Поставщиком)* направляет ценовое предложение для организации закупки.

Ценовое предложение подготовлено с учетом следующих условий закупки:

*(указываются условия, на которых Поставщик дает ценовое предложение, заполняется Поставщиком).*

*Уважаемый Поставщик, в случае если при подготовке ценового предложения Вы использовали описание Товара с характеристиками, отличными от указанных в запросе Заказчика, просьба указать параметры Товара, участвующих в подготовке ценового предложения по следующей примерной форме:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара  по приказу  Минтруда и соцзащиты РФ  № 86н от 13.02.2018г.,  а также полное  наименование Товара, предусмотренное маркировкой, и (или) шифр Товара  (при наличии) | Требуемые Заказчиком значения показателей | Предлагаемые Поставщиком значения показателей |
|  | Показатель 1 |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |
|  | Показатель 3 |  |  |
|  | … |  |  |
|  | Показатель N |  |  |

*(наименование организации, заполняется Поставщиком)* дает следующее ценовое предложение *(указывается ценовое предложение в рублях, заполняется Поставщиком).*

Расчет ценового предложения приведен в приложении к настоящему письму.

Срок действия ценового предложения: *(указать срок действия ценового предложения, заполняется Поставщиком).*

Приложение: Расчет ценового предложения в 1 экз. на \_\_ листах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | (подпись) | Ф.И.О. |
|  | М.П. | Дата: |

Приложение к запросу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Расчет ценового предложения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара по  приказу Минтруда и соцзащиты РФ  № 86н  от 13.02.2018г. | Полное  наименование Товара, предусмотренное маркировкой, и (или) шифр Товара  (при наличии) | Ед. изм. | Описание в соответствии с функциональной классификацией (смысловое) | Соответствие ГОСТам, стандартам,  в том числе, информация о происхождении (страна происхождения и (или) производитель) | Гаран-тийный срок | Цена единицы, руб. | Кол-во, шт. | Общая цена всей партии, руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Ф.И.О. |
|  | М.П. | Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |