Техническое задание на выполнение работ в 2022 году по обеспечению инвалидов и детей-инвалидов ортопедической обувью

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **изде­лия** | **Описание видов работ** | **Кол-во** | **Ед. измер** |
| 1 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без учета детей-инвалидов  **32.50.22.153** | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам.  Материал верха: натуральная кожа.  Материалы подклад­ки: нату­ральный мех или искусственный мех или драп обувной или прессук­но или кожаная подкладка или текстильная подкладка.  Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные. | 1 | пара |
| 2 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппа­рат без утепленной подкладки для детей-инвалидов  **32.50.22.154** | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам.  Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожаная подкладка или текстильная подкладка.  Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.  Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высо­той. | 1 | пара |
| 3 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппа­рат без утепленной подкладки без учета детей-инвалидов  **32.50.22.153** | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам.  Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожаная подкладка или текстильная подкладка.  Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.  Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высо­той. | 1 | пара |
| 4 | 9-01-06 Вкладной башмачок  **32.50.22.153** | Изготавливается по слепку с культи инвалида. Заготовка верха из хрома, стелька кожаная. Перед­ний отдел стопы искусственный. | 1 | штука |
| 5 | 9-01-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)  **32.50.22.157** | Стельки имеют пологую выкладку, поддерживаю­щую свод сто­пы. Стельки состоят из трех сло­ев. Верхнее покрытие выполнено из износоустойчивого мате­риала. Промежу­точный слой стельки из мягкого матер­иала. Нижнее покрытие стелек из материа­лов большей жестко­сти с высокими амортизирующими свой­ствами. | 1 | пара |
| 6 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппа­рат на утепленной подкладке для детей-инвалидов **32.50.22.154** | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам.  Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: нату­ральный мех или искусственный мех или прессукно.  Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.  Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высо­той. | 1 | пара |
| 7 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппа­рат на утепленной подкладке без учета детей-инвалидов **32.50.22.153** | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам.  Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: нату­ральный мех или искусственный мех или прессукно.  Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.  Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высо­той. | 1 | пара |

|  |
| --- |
| Способ проведения закупки: |
| Открытый конкурс в электронной форме |
| НМЦК: |
| Начальная сумма цен указанных единиц – 45 662 (Сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 33 копейки. Максимальное значение цены контракта – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. |
| Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения: |
| Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). |
| ГОСТы |
| ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 52770-2020 |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| г. Липецк и Липецкая область, в том числе об­служивание инвалидов выездными бригадами на дому. |
| Выполнение работ в срок, не превышаю­щий 35 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).  Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не ме­нее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гаран­тийного обслужива­ния; по заявлению инвалидов в период предоставления га­рантии качества осу­ществлять выезд на дом. |
| Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| - Срок выполнения работ – в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения реестра получателей, не позднее 15.11.2022г(включительно). |
| Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров: |
| 1. Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.   Гарантийный срок носки обуви для взрослых: устанавливается со дня выдачи изделия инва­лиду или с начала сезона не менее 45 (сорок пять) дней.  Гарантийный срок носки обуви для детей: устанавливается со дня выдачи изделия инва­лиду или с начала сезона не менее 70 (семьдесят) дней.   1. В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств. |
| Проведение работ по обеспечению инвалидов Изделиями должно осуще­ствляться в соответствии с сертификатами, регистрационными удостоверениями или декларациями о соответ­ствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. |