Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки**

 **на поставку комплектующих для компьютерного оборудования для нужд Государственного учреждения - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации**

Товар должен быть упакован в индивидуальную, качественную тару, без механических повреждений, обеспечивающую его сохранность.

Поставляемый товар должен быть снабжён гарантийными талонами. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в соответствии с п.15 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предлагаемый товар должен быть новым, ранее не используемым, сертифицированным, не должен являться контрафактной продукцией и должен быть изготовлен в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы.

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения |
| 1 | Материнская плата  | Разъем процессора: LGA 2066Тип памяти: DDR4Количество разъемов процессора: 1Формат материнской платы: SSI CEB | Количество слотов памяти: не менее 8Общее количество портов M.2 Socket 3: не менее 2Количество Ethernet портов 10Гбит\сек: не менее 2Количество разъемов PCI-E x16: не менее 4Количество разъемов PCI-E x8: не менее 3Количество COM портов: не менее 1 |
| 2 | Блок питания  | Форм-фактор: Standard-ATXСтандарт EPS12V: да | Мощность: не ниже 1200 ВтСтандарт ATX12V: не ниже v2.5Сертификация 80 PLUS: не ниже Platinum |
| 3 | Процессор  | Разъем процессора: LGA 2066Поддержка памяти: DDR4 | Базовая частота процессора: не менее 3000 МГцКоличество ядер: не менее 16Объем кэша L3: не менее 24 Мб |
| 4 | Система охлаждения процессора  | Разъем процессора: LGA 2066Тип коннектора вентилятора: 4-pin (PWM)Материал основания: медь | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1Количество тепловых трубок: не менее 6Рассеиваемая мощность: не менее 200 Вт |
| 5 | Контроллер жестких дисков | Форм-фактор: PCI-EНаличие радиатора охлаждения: даПоддерживаемые уровни Raid: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | Память DDR3: не менее 1024Мбайт Количество внутренних портов SFF-8807(miniSAS): не менее 2 |
| 6 | Оперативная память  | Тип памяти: DDR4 ECCФорм-фактор: DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 16 ГбТактовая частота: не менее 3000 МГц |
| 7 | Кабель | Разъём 1: IEC 320 С5Разъем 2: IEC 320 С14 | Длина кабеля: не менее 1м |

 Место поставки товара: г. Пермь, ул. К.Цеткин, д.10А, кабинет № 301.

Срок поставки Товара: С момента заключения настоящего Контракта по декабрь 2022 года, но не позднее 20 декабря 2022 года.

Товар поставляется по заявке Заказчика.

Срок действия государственного контракта: 25 декабря 2022 года.