Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки**

**на поставку комплектующих для компьютерного оборудования для нужд Государственного учреждения - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации**

Товар должен быть упакован в индивидуальную, качественную тару, без механических повреждений, обеспечивающую его сохранность.

Поставляемый товар должен быть снабжён гарантийными талонами. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в соответствии с п.15 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предлагаемый товар должен быть новым, ранее не используемым, сертифицированным, не должен являться контрафактной продукцией и должен быть изготовлен в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы.

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения |
| 1 | Материнская плата | Разъем процессора: LGA 2066 Тип памяти: DDR4 Количество разъемов процессора: 1 Формат материнской платы: SSI CEB | Количество слотов памяти: не менее 8 Общее количество портов M.2 Socket 3: не менее 2 Количество Ethernet портов 10Гбит\сек: не менее 2 Количество разъемов PCI-E x16: не менее 4  Количество разъемов PCI-E x8: не менее 3 Количество COM портов: не менее 1 |
| 2 | Блок питания | Форм-фактор: Standard-ATX Стандарт EPS12V: да | Мощность: не ниже 1200 Вт Стандарт ATX12V: не ниже v2.5 Сертификация 80 PLUS: не ниже Platinum |
| 3 | Процессор | Разъем процессора: LGA 2066 Поддержка памяти: DDR4 | Базовая частота процессора: не менее 3000 МГц Количество ядер: не менее 16 Объем кэша L3: не менее 24 Мб |
| 4 | Система охлаждения процессора | Разъем процессора: LGA 2066 Тип коннектора вентилятора: 4-pin (PWM) Материал основания: медь | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 Количество тепловых трубок: не менее 6 Рассеиваемая мощность: не менее 200 Вт |
| 5 | Контроллер жестких дисков | Форм-фактор: PCI-E Наличие радиатора охлаждения: да Поддерживаемые уровни Raid: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | Память DDR3: не менее 1024Мбайт  Количество внутренних портов SFF-8807(miniSAS): не менее 2 |
| 6 | Оперативная память | Тип памяти: DDR4 ECC Форм-фактор: DIMM | Объем одного модуля памяти: не менее 16 Гб Тактовая частота: не менее 3000 МГц |
| 7 | Кабель | Разъём 1: IEC 320 С5  Разъем 2: IEC 320 С14 | Длина кабеля: не менее 1м |

Место поставки товара: г. Пермь, ул. К.Цеткин, д.10А, кабинет № 301.

Срок поставки Товара: С момента заключения настоящего Контракта по декабрь 2022 года, но не позднее 20 декабря 2022 года.

Товар поставляется по заявке Заказчика.

Срок действия государственного контракта: 25 декабря 2022 года.