**Приложение №1**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению в 2024 году протеза предплечья с микропроцессорным управлением**

**Количество – 1 шт.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование ПОИ  Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, сроку предоставления гарантии качества |
| 1 | **Протез предплечья с микропроцессорным управлением.**  Протез предплечья активный, взрослый, система управления биоэлектрическая/ миоэлектрическая, с двумя системами пропорционального управления скоростью и силой схвата; с возможностью управления кистью как от двух так и от одного электрода (для пациентов имеющих одну работоспособную группу мышц); с анатомически естественной скоростью открытия и закрытия кисти; комплект электромеханической кисти с планетарным редуктором); локоть-предплечье отсутствует; функция ротатора реализована в составе модуля кисти, оболочка косметическая ПВХ/пластизоль с покрытием, оболочка косметическая ПВХ/пластизоль без покрытия, оболочка косметическая силиконовая с армирующей сеткой и кожным рисунком. Гильза индивидуальная составная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта. Крепление индивидуальное, подгоночное, специальное. |
| **Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам.**  Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007.  Выполняемые работы по изготовлению протеза верхней конечности должнысодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателем (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия), имеющими нарушения двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Приемная гильза протеза верхней конечности должнаизготавливаться по индивидуальному параметру Получателя. Функциональные узлы протеза верхней конечности должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.  Выполнение работ по изготовлению протеза должно осуществляться Участником закупки (или соисполнителем). Участник закупки (или соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** ([п. 46 ч. 1 ст. 12](consultantplus://offline/ref=94D595CEA4EEC6448BB7645EF11D24CA90FDBDAD3808A4DCF7B0FE109F8CE199202DCE89C5404F6BF414B870F11665D329747327E4F8D921O640G) Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО»)).  Работы по изготовлению протеза верхней конечности для Получателя следует считать выполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протеза верхней конечности для Получателя должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.  **Требования к гарантийному сроку**  На протез верхней конечности устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделий (результата работ).  Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные протеза верхней конечности составляет 12 (Двенадцать) месяцев, со дня выдачи готового изделия Получателю.  Срок службы изготовленного протеза предплечья с микропроцессорным управлением должен составлять не менее 3 (Трех) лет, (указанный срок, установленный изготовителем протеза верхней конечности, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 года №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» | |

**Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):** Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протеза предплечья с микропроцессорным управлением должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ в течение 30 (Тридцати) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика.

**Срок действия государственного контракта по 25.12.2024 года (включительно).**