**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Выполнение работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | |  |  | | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | | Форма и размер должны полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартным слуховым вкладышем  Должен осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо,  изготавливаться со слепка слухового прохода.  Быть прочным (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала),  иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата | Да | | Должен быть устойчивым к воздействию влаги и ушной серы,  быть комфортным в эксплуатации,  не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата),  соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям | Да | | Материал, используемый для изготовления ушного вкладыша, должен отвечать требованиям безопасности  не образовывать воздушных пузырьков и не вызывать аллергических реакций  Должно быть предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких)  Выбор материала должен зависеть от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата  Материал должен соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям | Да | | Шт. | 2500 | 1 192,83 | 2 982 075,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **2500** |  | **2 982 075,00** |

Выполнение работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов) осуществляется во исполнение требований ст. 3, 9, 10, 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями", Распоряжения Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», в рамках реализации гарантированной государством системы экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

При выполнении работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов) (далее – изделие, индивидуальный ушной вкладыш, ИУВ) должно проводиться:

- проведение осмотра (сбор сведений, визуальное исследование);

- снятие слепка слухового прохода;

- изготовление индивидуального ушного вкладыша с учетом индивидуальных особенностей слухового прохода Получателя;

- совмещение индивидуального ушного вкладыша со слуховым аппаратом и выдача индивидуального ушного вкладыша;

- оформление документации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

**Требования к качеству выполнения работ.**

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»).

Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) должен быть изготовлен по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша должен определяться индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового прохода. Исполнителем должно обеспечиваться соответствие формы и размера вкладыша ушного индивидуального изготовления анатомическим особенностям слухового прохода уха, наличие необходимых технологических отверстий, обеспечивающих требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата и достижение улучшения разборчивости речи. Должен осуществляться контроль при примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации.

Исполнитель должен гарантировать, что материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, соответствуют требованиям безопасности, токсикологическим и гигиеническим требованиям, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны образовывать воздушных пузырьков, не должны вызывать аллергических реакций, оказывать раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода, должны быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы.

Должно быть предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала должен определяться Исполнителем и зависит от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата.

Материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара.**

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы** должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя должен быть не более 20 (Двадцати) рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

**Место выполнения работ**: Российская Федерация, Краснодарский край,

- по месту нахождения специализированных пунктов выдачи, организованных Исполнителем в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем места выполнения работ: по месту нахождения специализированных пунктов выдачи, организованных Исполнителем).

- по месту жительства получателя (по выбору инвалида).

Инвалиды 1-ой группы должны обслуживаться на дому.

Специализированные пункты выдачи, организованные Исполнителем, должны быть на территории Краснодарского края, в том числе в г. Краснодаре, г. Армавире, г. Новороссийске, г. Сочи.

**Срок выполнения работ**: срок выполнения работ по изготовлению вкладышей ушных индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов) и их выдача не должны превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 18.07.2024года.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)