**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации – кресел-стульев с санитарным оснащением.

**2. Описание объекта закупки:**

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код по ОКПД2  позиция по КТРУ | Требования, предъявляемые к техническим характеристикам Товара | Кол-во, ед. измерения-шт. |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колёсами) | КТРУ не применяется  ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для использования Получателями с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.  Основные технические характеристики:  - должен быть стальной каркас или стальная рама с полимерным покрытием не подвергаемая коррозии при контакте с водой;  - должно быть съемное судно и стульчак из специального гигиенического пластика, выдерживающий многократную гигиеническую обработку или стульчак с накладной крышкой и ведро - съемные, изготовленные из легко моющегося пластика;  - должно быть наличие цельнолитых колес со стопорами на задних колесах.  Ширина между поручнями должна быть не менее 45 см и не более 52 см.  Должна быть возможность регулировки высоты сидения от 45 см до 57 см\* или от 43 см до 53 см\*  Грузоподъемность не менее 110 кг | 25 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колёс) | КТРУ не применяется  ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначено для использования Получателями с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены.  Основные технические характеристики:  - должна быть стальная рама с полимерным покрытием, не подвергаемая коррозии при контакте с водой или рама, изготовленная из стали;  - поручни должны быть складными вниз или откидными вниз с мягкими подлокотниками;  - должно быть наличие регулировки высоты;  - стульчак должен быть с накладной крышкой и съёмным ведром, изготовленные из прочного легко моющегося пластика или должно быть наличие съёмного санитарного ведёрка с крышкой (пластик), съёмного стульчака с крышкой (пластик);  Ширина между поручнями должна быть не менее 52 см и не более 57 см  Грузоподъёмность не менее 100 кг.  Вес кресла – стула без упаковки не более 6,5 кг. | 229 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | КТРУ не применяется  ОКПД2 32.50.22.129 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) повышенной грузоподъемностью представляет собой удобное приспособление, предназначенное для больных с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление.  Основные технические характеристики:  - изготовлено из алюминия или антикоррозийное исполнение;  - съемное туалетное устройство с откидной крышкой или фекальный приемник с крышкой;  - резиновые наконечники не оставляют следов на полу;  Ширина между поручнями не менее 60 см.  Вес кресла-стула без упаковки не более 10,1 кг.  Предельная грузоподъёмность не менее 200 кг | 23 |
| ИТОГО | | | | 277 |

\*-не изменяемый параметр

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2021 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование ме6дицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТ и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Наружные поверхности кресла-стула с санитарным оснащением должны быть устойчивы к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств, применяемых при дезинфекции.

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующую декларацию о соответствии или сертификат соответствия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 " Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»" либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Требования к гарантийным обязательствам:**

- к гарантии качества товара, работы, услуги: Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки..

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

**4. Требования к маркировке, упаковке:**

На Товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Количество и место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:**

Количество – 277 шт.

Российская Федерация.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Брянской области право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**6. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "21" ноября 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.