**Описание объекта закупки.**

1. **Наименование объекта закупки:** Выполнение работ в 2022 году по ремонту протезов верхних и нижних конечностей для обеспечения инвалидов.
2. **Требования к техническим, функциональным, качественным характеристикам работ.**

Отремонтированные протезно-ортопедические изделия должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; а также соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

При выполнении работ должны использоваться материалы, которые не содержат ядовитых (токсичных) компонентов и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Работы по ремонту протеза следует считать эффективно исполненными, если у получателя частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

 Выполнить работы по ремонту протезов верхних и нижних конечностей в течение 20 рабочих дней со дня поступления направления Заказчика к Исполнителю, а в случае поступления направления после 20.10.2022 не позднее 30.10.2022.

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя, находящегося в городе Нижнем Новгороде.

**Количество – по факту, включая выполнение следующих работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |
| 1 | Окрасить или покрыть нитролаком гильзу |
| 2 | Заварить разрез с наружной или внутренней стороны в искусственных кистях |
| 3 | Окрасить щиколотку или корпус стопы |
| 4 | Обтянуть гильзу протеза трикотином |
| 5 | Сменить полимерный (силиконовый) чехол или лайнер в протезе |
| 6 | Сменить модуль щиколотки или адаптер голеностопный  |
| 7 | Сменить несущий модуль |
| 8 | Сменить адаптер-втулку или двойной адаптер |
| 9 | Сменить коленный полицентрический механический модуль или коленный модуль резистентный к водной среде |
| 10 | Сменить нажимной вакуумный клапан  |
| 11 | Сменить вакуумный клапан с соединительной трубкой |
| 12 | Сменить косметическую оболочку модульной стопы |
| 13 | Сменить стопу модульную бесшарнирную углепластиковую, с косметической оболочкой |
| 14 | Сменить коленный модуль полицентрический, с двухфазным типом управления гидравлической системой |
| 15 | Сменить гильзовый адаптер |
| 16 | Сменить несущий модуль резистентный к водной среде  |
| 17 | Сменить стопу модульную шарнирную или бесшарнирную гибкую аккумулирующую энергию |
| 18 | Сменить силиконовый подмышечник в протезах верхних конечностей |
| 19 | Сменить стопу модульную со средней степенью энергосбережения, с косметической оболочкой или резистентную к водной среде в протезах для купания |
| 20 | Сменить крепление в протезе бедра из эластичного материала  |
| 21 | Сменить стопу модульную с многоосным шарниром и с пружинными элементами из карбона, с косметической оболочкой |
| 22 | Сменить гильзовый вращаемый адаптер или адаптер-втулку, или гильзовый адаптер резистентный к водной среде |
| 23 | Сменить замок для полимерного (силиконового) чехла или лайнера  |
| 24 | Сменить наколенник из эластичного материала с сополимером |
| 25 | Сменить косметическую облицовку модульную на голень |
| 26 | Сменить косметическую облицовку модульную на бедро |
| 27 | Сменить перловый чулок или чехол |
| 28 | Сменить эластичный чехол с полимерным гелем  |
| 29 | Сменить несущий модуль  |
| 30 | Сменить приспособление для одевания протеза |
| 31 | Сменить коленный модуль моноцентрический |
| 32 | Сменить узел локоть-предплечье с бесступенчатой или со ступенчатой фиксацией  |
| 33 | Сменить коленный модуль полицентрический с однокамерным пневматическим типом управления |
| 34 | Сменить тазобедренный модуль  |
| 35 | Сменить коленный модуль полицентрический или моноцентрический с двухкамерным пневматическим типом управления |
| 36 | Сменить шину в протезах нижних конечностей |
| 37 | Сменить щиколотку из алюминиевого сплава |
| 38 | Сменить гильзу индивидуальную в протезах верхних конечностей |
| 39 | Сменить вкладную гильзу в протезе |
| 40 | Сменить полукольцо, сиденье металлическое |
| 41 | Сменить вертлуг металлический, шину-лапку, пластину |
| 42 | Сменить собачку одностороннего замка |
| 43 | Сменить голеностопный шарнир |
| 44 | Сменить пластмассовый вакуумный клапан |
| 45 | Сменить валик, полувалик или кнопку - винт |
| 46 | Сменить паховый ролик |
| 47 | Сменить приемную гильзу в лечебно-тренировочном протезе голени |
| 48 | Сменить гильзу голени индивидуальную по слепку |
| 49 | Сменить шину в протезах верхних конечностей |
| 50 | Сменить кисть косметическую из ПВХ/пластизоля |
| 51 | Сменить кисть активную пластмассовую |
| 52 | Сменить кисть активную с металлическим каркасом корпусную  |
| 53 | Сменить стопу резиновую полиуретановую , деревянную |
| 54 | Сменить металлоштампованную стопу |
| 55 | Спаять, сварить или склепать шину |
| 56 | Поставить одну заклёпку |
| 57 | Поставить один шарикоподшипник в коленном шарнире |
| 58 | Сменить приемную гильзу лечебно-тренировочного протеза бедра |
| 59 | Сменить гильзу бедра индивидуальную по слепку |
| 60 | Сменить коленный узел 16Ф или 16М |
| 61 | Сменить тазобедренный узел 10Ф  |
| 62 | Сменить узел локоть-предплечье |
| 63 | Сменить унифицированную гильзу  |
| 64 | Сменить узел 23 ПЛ |
| 65 | Укоротить протез |
| 66 | Сменить кисть силиконовую или силиконовую оболочку на кисть |
| 67 | Сменить кисть силиконовую или силиконовую оболочку  |
| 68 | Сменить косметическую облицовку из поролона |
| 69 | Сменить деревянную гильзу |
| 70 | Сменить щиколотку |
| 71 | Сменить подкладку в гильзе |
| 72 | Сменить кожаный клапан коленного шарнира |
| 73 | Сменить чулок эластичный на протез |
| 74 | Сменить крепление в протезе верхней конечности или пояс Кернеса |
| 75 | Сменить надстрочку кожаную |
| 76 | Сменить пояс кожаный |
| 77 | Сменить помочь, резиновую тянку |
| 78 | Сменить одну капку или одну штрипку |
| 79 | Сменить ремень-подхват в протезе бедра |
| 80 | Сменить шнур капроновый |
| 81 | Обклеить шину кожей |
| 82 | Сменить кожаный вертлуг или клапан от западания брюк в протезе |
| 83 | Подшить подкладку к гильзе |
| 84 | Приклеить кожаную заплатку к гильзе |
| 85 | Сменить крепление протеза поясное или типа Шувалова, или передний ляж с задней шнуровкой |
| 86 | Сменить двойной кожаный вертлуг развилкой |
| 87 | Крепление типа ленты "Велкро" |
| 88 | Сменить гильзу кожаную в протезе  |
| 89 | Сменить бандажное крепление протеза из хлопчатобумажной ткани |
| 90 | Сменить чашку сборочную или опору |

1. **Требования к гарантийному сроку изделий, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию изделий.**

Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ по обеспечению ремонтом протезов верхних и нижних конечностей - один календарный день. Гарантийный срок – 90 дней со дня выдачи отремонтированного изделия.

**Объём предоставления гарантии качества работ:**

 В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также Получателя.