**Приложение 1**

**к Извещению об осуществлении закупки**

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

**на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением в 2023 году**

**1. Общие положения**

**1.1. Заказчик:** ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 27).

**1.2. Поставщик:** участник закупки, с которым заключается контракт.

**1.3. Место поставки товара:** Хабаровский край и Еврейская автономная область Российской Федерации.

**1.4. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 05.12.2023.

**1.5. Календарный план поставки товара в субъекты Российской Федерации:** по 15.11.2023.

1. **Общие технические характеристики товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – Товар) - техническое средство реабилитации, предназначено для использования инвалидами (далее – Получатели) в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения самостоятельно и с помощью сопровождающего лица.

1. **Функциональные и технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара/**  **Код вида ТСР** | **Описание функциональных и технических характеристик, комплектация Товара 1** | **Кол-во товара,**  **(штук)** |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением  (с колесами)  23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для пассивного использования в помещениях, комнатах личной гигиены и для передвижения с помощью сопровождающего лица. Рама кресла-стула должна быть изготовлена из стали с нанесением антикоррозийного покрытия.  Кресло-стул должен иметь:  - регулировку по высоте кнопочными фиксаторами;  - съемное, легко моющееся пластиковое судно;  - съемную откидную крышку;  - съемное сиденье;  - откидные подлокотники с противоскользящими накладками;  - самоориентирующиеся передние и задние колеса с цельнолитыми шинами;  - стояночные тормоза на задних колесах;  - массу в полной комплектации не более 8,4 кг;  - максимальную грузоподъемность не менее 110 кг.  **Размеры:** |  |
| ширина сиденья не менее 38 см и не более 40 см | 7 |
| ширина сиденья не менее 41 см и не более 43 см | 5 |
| ширина сиденья не менее 44 см и не более 46 см | 26 |
| ширина сиденья не менее 47 см и не более 49 см | 3 |
| ширина сиденья не менее 50 см и не более 52 см | 6 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением  (без колес)  23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для пассивного использования в помещениях, комнатах личной гигиены и для передвижения с помощью сопровождающего лица. Рама кресла-стула должна быть изготовлена из стали с нанесением антикоррозийного покрытия. Кресло-стул со снятым пластиковым судном должен позволять пользование обычным унитазом.  Кресло-стул должен иметь:  - поддержку спины;  - съемное, легко моющееся пластиковое судно;  - съемную откидную крышку;  - съемное сиденье;  - подлокотники с противоскользящими накладками;  - массу в полной комплектации не более 12 кг;  - максимальную грузоподъемность не менее 110 кг.  **Размеры:** |  |
| ширина сиденья не менее 35 см и не более 38 см | 5 |
| ширина сиденья не менее 40 см и не более 41 см | 44 |
| ширина сиденья не менее 42 см и не более 43 см | 31 |
| ширина сиденья не менее 44 см и не более 45 см | 79 |
| ширина сиденья не менее 46 см и не более 48 см | 7 |
| ширина сиденья не менее 49 см и не более 51 см | 12 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности  (без колес)  23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением должен быть предназначен для пассивного использования в помещениях, комнатах личной гигиены.  Кресло-стул должен иметь:  -регулировку по высоте кнопочными фиксаторами;  -съемное, легко моющееся пластиковое судно;  - съемную откидную крышку;  - съемное сиденье;  - массу в полной комплектации не более 9 кг;  - максимальную грузоподъемность не менее 130 кг.  **Размеры:** |  |
| ширина сиденья не менее 52 см и не более 54 см | 1 |
| ширина сиденья не менее 58 см и не более 60 см | 1 |
|  |  | ширина сиденья не менее 60 см и не более 61 см | 1 |
|  |  | ширина сиденья не менее 62 см и не более 63 см | 2 |
|  |  | ширина сиденья не менее 65 см и не более 66 см | 1 |
| **ИТОГО:** | | | **231** |

1 необходимость технических характеристик, указанных в техническом задании обусловлена целью проведения закупки – получение реабилитационного эффекта для Получателей

**3. Требования к упаковке, маркировке и отгрузке товара:**

На каждую единицу Товара должна быть нанесена маркировка, выполненная в соответствии с требованиями Национального стандарта ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Упаковка кресло-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**4. Требования к качеству, безопасности и сроку службы товара:**

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Эргономика Товара должна обеспечивать удобное размещение в ней получателя и свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция Товара должна обеспечивать удобство при передвижении получателя сопровождающим лицом.

Товар должен соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи Получателя, с которым контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло - стул должен быть исправен в процессе и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-стула с барьером, опрокидыванием кресла-стула, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стульев в течение срока службы, инструкция по эксплуатации.

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Срок пользования устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

**4. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):**

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).