Приложение № 8

к Государственному контракту №

« » 2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка автомобилей необходимой модификации с адаптированными органами управления для лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.

**Наименование объекта закупки:** легковые автомобили с адаптированными органами управления.

**Начальная максимальная цена Контракта**: 4 994 557 (четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 28 копеек.

Год выпуска товара: не ранее 2022 г.

Страна происхождения: Российская Федерация

**Количество товара: 10 (десять) автомобилей необходимой модификации с ручным управлением для лиц с нарушениями функций левой, правой и обеих ног.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара, страна происхождения | Количество, шт. | Цена за ед. Товара, руб. | Стоимость Товара, руб. |
| 1. | Автомобиль с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией (с нарушениями функций левой ноги) | 2 |  |  |
| 2. | Автомобиль с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией (с нарушениями функций обеих ног) | 2 |  |  |
| 3. | Автомобиль с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией (с нарушениями функций правой ноги) | 4 |  |  |
| 4. | Автомобиль с адаптированными органами управления с механической трансмиссией (с нарушениями функций обеих ног) | 2 |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **10** |  |  |

**Сроки поставки товара:** не позднее 30.11.2022 года осуществить поставку Товара в стационарный пункт на территории города Саранска и уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки. Передача автомобилей Получателю осуществляется в срок не позднее 05.12.2022 года.

**Место поставки товара** – Республика Мордовия, стационарный пункт на территории города Саранска.

**1. Требования к условиям поставки.**

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасностиколесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1.2. Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.3 Автомобили должны соответствовать Приказу МВД России, Министерства промышленности и торговли РФ и Федеральной таможенной службы от 18 марта 2019 г. № 135/857/409 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПАСПОРТОВ ШАССИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ».

1.4 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1.5. Автомобили должны быть легковым.

1.6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшим в эксплуатации.

1.7. Автомобили должны быть не ранее 2022 года изготовления.

1.8. Автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушением функций, левой ноги, функций правой ноги, функций обеих ног), по требованию Заказчика оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

1.11. Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**2. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям.**

2.1 Одобрение типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног).

**3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• выписка из электронного паспорта транспортного средства (выписка из ЭПТС);

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног).

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

**4. Требования к количеству Товара.**

Количество поставляемых Товаров: 10 шт.

**5. Требования к техническим характеристикам поставляемых Товаров.**

**5.1.** Автомобили с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией (с нарушениями функций левой ноги, правой ноги, с нарушениями функций обеих ног)**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | *Технические характеристики автомобиля* | *Значение* |
| *1* | *Категория автомобиля* | *М1* |
| *2* | *Тип кузова/количество дверей* | *седан/4* |
| *3* | *Экологический класс* | *5* |
| *4* | *Колесная формула/ведущие колеса* | *4 х 2 / передние* |
| *5* | *Схема компоновки автомобиля* | *переднеприводная* |
| *6* | *Расположение двигателя* | *переднее поперечное* |
| *7* | *Тип двигателя* | *четырехтактный, бензиновый* |
| *8* | *Трансмиссия (тип)* | *Автоматическая*  |
| *9* | *Тип коробки передач* | *с автоматическим переключением передач*  |
| *10* | *Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3* | *Не более 1600* |
| *11* | *Оборудование автомобиля* | *В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (адаптированные органы управления)* |
| *12* | *Тормозная система*  | *Наличие ABS* |
| *13* | *Топливо* | *бензин с октановым числом 95* |

**Технические характеристики** автомобилей с адаптированными органами управления с механической трансмиссией ( с нарушениями функций обеих ног, с нарушениями функций левой ноги, правой ноги)**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | *Технические характеристики автомобиля* | *Значение* |
| *1* | *Категория автомобиля* | *М1* |
| *2* | *Тип кузова/количество дверей* | *седан/4* |
| *3* | *Экологический класс* | *5* |
| *4* | *Колесная формула/ведущие колеса* | *4 х 2 / передние* |
| *5* | *Схема компоновки автомобиля* | *переднеприводная* |
| *6* | *Расположение двигателя* | *переднее поперечное* |
| *7* | *Тип двигателя* | *четырехтактный, бензиновый* |
| *8* | *Трансмиссия (тип)* | *Механическая* |
| *9* | *Тип коробки передач* | *с механическим переключением передач*  |
| *10* | *Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3* | *Не более 1600* |
| *11* | *Оборудование автомобиля* | *В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (адаптированные органы управления)* |
| *12* | *Тормозная система*  | *Наличие ABS* |
| *13* | *Топливо* | *бензин с октановым числом 95* |

**6. Обязательные условия.**

1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

• Акт приема-передачи Товара Получателем;

• Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Поставщиком, Получателем и исполнительным органом Заказчика.

3. В течении 3-х дней с момента поступления, Поставщик сообщает Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечивает бесплатное хранение автомобиля 14 дней до даты поставки Заказчику.

**7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

- гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

- в соответствии с сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега;

- гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по Заявке вместе с товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование;

 - условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара;

 - дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика;

 - гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке;

 - недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

 - поставщик производит гарантийный ремонт или замену Товара, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

 Гарантийное обслуживание автомобилей производится на территории Республики Мордовия.

**8. Требования к качеству товара:**

1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

2. Качество и маркировка Товара должна ссоответствовать требованиям ТР ТС 018/2011

3. При поставке некачественного Товара Поставщик обменивает его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик оплатит в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия**Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д.12 «а»ИНН/КПП 1326024721/132601001БИК 048952001р/сч 40402810089520000002 в Отделении - НБ Республика МордовияУФК по Республике Мордовия (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия л/сч 03094С00400) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.  | **Поставщик:**  |