Приложение №1 к извещению о

проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ**

**на** **поставку технических средств реабилитации, а именно кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных для обеспечения инвалидов в 2022 году.**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации, а именно кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных для обеспечения инвалидов в 2022 году.

Способ определения: аукцион в электронной форме.

Начальная (максимальная) цена контракта: **1 148 067 руб. 98 коп.**

Количество технических средств реабилитации: **30 шт.**

Технические и количественные характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара  по ОКПД2 | Наименование в соответствии с классификацией технических средств реабилитации (изделий) согласно Приказа Минтруда России от 13.02.2018 №86н | Технические и функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  7-02-02 | Складная алюминиевая рама должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента.  Задние колеса пневматические.  Передние колеса пневматические.  Задние колеса имеют стояночный тормоз.  Подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы.  Фиксации передних поворотных колес (при наличии).  Корзина для вещей – наличие.  Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение.  Кресло оснащено 3-х или 5-ти точечным ремнем безопасности (или жилет), который должен обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски.  Опора спинки кресла с возможностью регулирования угла наклона.  Наличие съемного капюшона для защиты от ветра и осадков.  Наличие дождевика.  Регулировка положений ручки (при наличии).  Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор).  Наличие съемного переднего ограничителя.  Ширина сидения, мм – не более 370.  Грузоподъемность не менее 30 кг.  Вес коляски не более 20 кг.  Требуемая ширина сиденья кресла-коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляться индивидуально с учетом антропометрических данных ребенка – инвалида.  **Комплект поставки:**  Кресло-коляска.  Насос (в случае наличия пневматических колес).  Инструкция по эксплуатации на русском языке. | 10 |
| 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  7-02-02 | Алюминиевая складная рама должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента.  Задние колеса пневматические.  Передние колеса пневматические.  Задние колеса имеют стояночный тормоз.  Подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы.  Фиксация передних поворотных колес (при наличии).  Корзина для вещей.  Боковая поддержка.  Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение.  Кресло оснащено 3-х или 5-ти точечным ремнем безопасности (или жилет), который должен обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски.  Опора спинки кресла с возможностью регулирования угла наклона.  Наличие капюшона для защиты от ветра и осадков.  Регулировка положений ручки (при наличии).  Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор).  Съемное сиденье с возможностью переустановки по и против направления движения.  Наличие съемного переднего ограничителя.  Ширина сидения, мм – не более 370.  Грузоподъемность не менее 75 кг.  Вес коляски не более 28 кг.  Требуемая ширина сиденья кресла-коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляться индивидуально с учетом антропометрических данных ребенка – инвалида.  **Комплект поставки:**  Кресло-коляска.  Насос (в случае наличия пневматических колес).  Инструкция по эксплуатации на русском языке. | 12 |
| 30.92.20.000- Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  7-02-02 | Складная рама должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента.  Задние колеса пневматические.  Передние колеса пневматические.  Задние колеса имеют стояночный тормоз.  Подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы.  Боковая поддержка – наличие.  Регулируемые подножки, моно или раздельное исполнение.  Наличие мягких опор под голень.  Наличие поясного ремня безопасности.  Наличие плечевого ремня безопасности, который должен обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски.  Опора спинки кресла с возможностью регулирования угла наклона.  Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор).  Ширина сидения, мм – не более 400.  Грузоподъемность не менее 75 кг.  Вес коляски не более 25 кг.  Требуемая ширина сиденья кресла-коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляться индивидуально с учетом антропометрических данных ребенка – инвалида.  **Комплект поставки:**  Кресло-коляска.  Насос (в случае наличия пневматических колес).  Инструкция по эксплуатации на русском языке | 8 |
| Итого | | | 30 |

|  |
| --- |
| **Срок и условия поставки**:  Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31.10.2022г.  Условия поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.  Поставка Товара по месту жительства Получателей (по выбору Получателя) осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.  Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.  Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г. Улан-Удэ в пункты выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком по 15.07.2022г.  Срок действия Направления по 31.10.2022г.  **Место поставки:**  Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи.  **Порядок поставки товара:**  Организовать на территории г. Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.  Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982) поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара.  Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара.  Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия) право выбора одного из способов получения Товара:  по месту жительства Получателя;  в пунктах выдачи.  Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.  В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.  Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.  Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.  Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.  **Требование к гарантийному сроку:**  Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.  При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара.  Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.  В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества  Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).  Срок осуществления замены Товара не должен превышать 3 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).  **Требования к упаковке, маркировке:**  Упаковка Товара должна обеспечивает их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.  Упаковка Товара, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002.  **Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:** - ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия (с Изменением N 1) (аутентичен ГОСТ Р 50444-92);- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность;- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела (Переиздание). |