**Поставка в 2018 году чехлов на протезы нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Технические характеристики Товара** | **Единица измерения** | **Кол-во Товара** |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол полимерный на культю бедра с текстильным покрытием с высоким уровнем стабилизации | штука | 75 |
| Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол полимерный на культю голени с текстильным покрытием с высоким уровнем стабилизации | штука | 75 |
| ИТОГО: | | | 150 |

**Требования к качеству и безопасности Товара**

Чехлы соответствуют требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытания», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Требования к поставке, упаковке, хранению и транспортировке Товара**

Поставка чехлов осуществляется в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей их сохранность.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.