**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.**

**№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ЭА.49-24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка транспортных средств (автомобилей) в 2024 году, оборудованных устройствами ручного управления (адаптированными органами управления)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Технические характеристики** | | **Кол-во (шт.)** |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без правой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).  КОЗ: 01.29.24.02.03 | Категория автомобиля | М1 | 11 |
| Тип кузова | седан, хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | передние |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Механическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног).  В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011. |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без левой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).  КОЗ: 01.29.24.03.03 | Категория автомобиля | М1 | 10 |
| Тип кузова | седан, хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | передние |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Механическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног)  В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без обеих ног: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).  КОЗ: 01.29.24.04.03 | Категория автомобиля | М1 | 3 |
| Тип кузова | седан, хэтчбек |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Ведущие колеса | передние |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия (тип) | Механическая |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Тип коробки передач | С механическим управлением |
| Система зажигания | Электронная |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 и не более 1800 |
| Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног)  В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |

**Требования к автомобилям**

- автомобиль должен быть легковым;

- автомобиль должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2024 года изготовления;

- автомобиль должен быть предназначен для лица с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций ног по требованию Заказчика должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- автомобиль и специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу, получившему повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, автомобиля должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров;

- автомобиль должен быть оборудован комплектом шин в соответствии с сезонностью и климатическими условиями местности эксплуатации.

Срок гарантии на поставляемый автомобиль 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

**Требования к безопасности товара**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее - ТР ТС 018/2011) или Постановлению Правительства РФ от 12.05.2022 №855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия».

Соответствие автомобилей и их компонентов обязательным требованиям должно подтверждаться документами, принятыми для данного вида товара.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.

Показатели товара, установленные в формируемом с использованием единой информационной системы извещении об осуществлении закупки

**Информация для переноса характеристик в оцифрованный формат**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Наименование характеристики | Тип характеристики | Описание допустимого значения | Значение | Ед. изм. хар-ки | Диапазон | |
| От | До |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без правой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).  КОЗ: 01.29.24.02.03 | Категория автомобиля | Качественная | М1 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Тип кузова | Качественная | седан, хэтчбек | УЗ указывает в заявке только одно значение характеристики | - | - | - |
| Количество дверей | Количественная | не менее 4 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | ≥4 | - |
| Колесная формула | Качественная | 4х2 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Ведущие колеса | Качественная | передние | - | - | - |
| Тип двигателя | Качественная | бензиновый | - | - | - |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | Механическая | - | - | - |
| Система питания | Качественная | Впрыск топлива с электронным управлением | - | - | - |
| Тип коробки передач | Качественная | С механическим управлением | - | - | - |
| Система зажигания | Качественная | Электронная | - | - | - |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | Не менее 1500 и не более 1800 см3 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | см3 | ≥1500 | ≤1800 |
| Оборудование автомобиля | Качественная | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Топливо | Количественная | Бензин с октановым числом не менее 92 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | Октановое число | ≥92 | - |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без левой ноги: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).  КОЗ: 01.29.24.03.03 | Категория автомобиля | Качественная | М1 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Тип кузова | Качественная | седан, хэтчбек | УЗ указывает в заявке только одно значение характеристики | - | - | - |
| Количество дверей | Количественная | не менее 4 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | ≥4 | - |
| Колесная формула | Качественная | 4 х 2 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Ведущие колеса | Качественная | передние | - | - | - |
| Тип двигателя | Качественная | бензиновый | - | - | - |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | Механическая | - | - | - |
| Система питания | Качественная | Впрыск топлива с электронным управлением | - | - | - |
| Тип коробки передач | Качественная | С механическим управлением | - | - | - |
| Система зажигания | Качественная | Электронная | - | - | - |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | Не менее 1500 и не более 1800 см3 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | см3 | ≥1500 | ≤1800 |
| Оборудование автомобиля | Качественная | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Топливо | Количественная | Бензин с октановым числом не менее 92 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | Октановое число | ≥92 | - |
| Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (транспортные средства для инвалидов без обеих ног: автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые).  КОЗ: 01.29.24.04.03 | Категория автомобиля | Качественная | М1 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Тип кузова | Качественная | седан, хэтчбек | УЗ указывает в заявке только одно значение характеристики | - | - | - |
| Количество дверей | Количественная | не менее 4 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт. | ≥4 |  |
| Колесная формула | Качественная | 4 х 2 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Ведущие колеса | Качественная | передние | - | - | - |
| Тип двигателя | Качественная | бензиновый | - | - | - |
| Трансмиссия (тип) | Качественная | Механическая | - | - | - |
| Система питания | Качественная | Впрыск топлива с электронным управлением | - | - | - |
| Тип коробки передач | Качественная | С механическим управлением | - | - | - |
| Система зажигания | Качественная | Электронная | - | - | - |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем) | Количественная | Не менее 1500 и не более 1800 см3 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | см3 | ≥1500 | ≤1800 |
| Оборудование автомобиля | Качественная | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног). В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011 | Значение  характеристики не может изменяться УЗ | - | - | - |
| Топливо | Количественная | Бензин с октановым числом не менее 92 | УЗ указывает в заявке конкретное значение характеристики | Октановое число | ≥92 | - |