Приложение 1

к извещению об аукционе

ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (далее – Заказчик), руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливает для всех участников закупки, без предоставления кому-либо приоритета, единые требования, связанные с определением соответствия Товара потребностям Заказчика, не менее тех параметров, установленных (указанных) в описании объекта закупки.

В иных случаях, в связи с отсутствием в действующем законодательстве Российской Федерации о техническом регулировании и законодательстве Российской Федерации о стандартизации показателей, требований, условных обеспечений и терминологий, настоящее описание закупки, в целях закупки *Товара*, соответствующих потребностям Заказчика, содержит иные (общепринятые) показатели, требования, условные обозначения и терминологии, которые применяются исполнителями услуг, являющихся предметом настоящей закупки.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(техническое задание на поставку технических средств реабилитации – специальных устройств для чтения «говорящих»**

**книг на флеш-картах в целях социального обеспечения граждан в 2025 году)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
|  Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | 26.40.31.190 | Не возможно определить | 1.Описание устройства | качественная | Специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах предназначено для воспроизведения «говорящих» книг тифлоформата. Электронная аудиокнига, записанная в цифровом криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере, файлы которой созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, осуществляемой с применением трехпроходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму ХХТЕА с длиной ключа 128 бит. Данный формат утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2022 года № 1999 «Об определении форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами, доступными для слепых, слабовидящих и лиц с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию), показаний, при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию могут использовать экземпляры произведений, созданные в таких форматах, и библиотек и иных организаций, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в таких форматах, и имеющих право осуществлять трансграничный обмен экземплярами произведений, созданными в таких форматах, а также порядка предоставления такого доступа и осуществления трансграничного обмена этими экземплярами и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32» | Значение хар-ки не может меняться |
| 2. Описание устройства | качественная | Устройство воспроизводит «говорящие» книги, находящиеся в фондах специальных библиотек для слепых, способствует компенсации ограничений способности к обучению, общению, трудовой деятельности | Значение хар-ки не может меняться |
| 3.Описание устройства | качественная | Устройство отвечает требованиям к безопасности и электромагнитной совместимости товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | Значение хар-ки не может меняться |
| 4.Описание устройства | качественная | Устройство соответствует всем требованиям для носимого типа тифлофлешплеера, указанным в национальном стандарте ГОСТ Р 58510-2019 «Специальные устройства для чтения «говорящих» книг на флешкартах. Технические требования и методы испытаний» | Значение хар-ки не может меняться |
| 5.Описание устройства | качественная | Устройство воспроизводит «говорящие» книги, аудиофайлы и электронные текстовые файлы формата: 1. «Говорящие» книги тифлоформата. 2. «Говорящие» книги формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0) 3. Аудиофайлы формата МРЗ (.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4) 4. Электронные текстовые файлы формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO 8859-5, CP866), RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm, .html), XML (.xml), PDF (.pdf), FictionBook (.fb2) и EPUB 2.0 (.epub) при наличии текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи | Значение хар-ки не может меняться |
| 1. Функции устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | качественная | Озвученная ускоренная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте) | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 Функции устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | качественная | Прогрессивная перемотка в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (интервалы времени для изменения позиции воспроизведения при прогрессивной перемотке следующие: 10 с, 20 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч и далее по часу) | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 Функции устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | качественная | Возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) для каждой книги (отдельный список для каждой книги) | Значение хар-ки не может меняться |
| Количество «электронных закладок» для устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата (для каждой книги) | количественная | ≥ 50 | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Требования к питанию устройства | качественная | Питание устройства комбинированное: от сети 220 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора. | Значение хар-ки не может меняться |
| Регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону уменьшения для устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | количественная | ≥ 2 | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону увеличения для устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | количественная | ≥ 3 | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Регулировка скорости воспроизведения без изменения тембра голоса для устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | качественная | Плавная / ступенчатая | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| Количество градаций регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса для устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | количественная | ≥ 16 | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
| 4. Функции устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | качественная | Команда перехода к нормальной скорости воспроизведения - наличие | Значение хар-ки не может меняться |
| 5. Функции устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | качественная | Озвученная речевая навигация в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам - наличие | Значение хар-ки не может меняться |
| 6.Функции устройства с воспроизведением «Говорящих» книг тифлоформата | качественная | Команда перехода на начало текущего фрагмента – наличие | Значение хар-ки не может меняться |
| 1.Функции устройства с воспроизведением аудиофайлов формата МРЗ (.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4) | качественная | Озвученная ускоренная перемотка в пределах папки в прямом и обратном направлениях (все изменения позиции воспроизведения в пределах от 15 до 30 с) | Значение хар-ки не может меняться |
| 2.Функции устройства с воспроизведением аудиофайлов формата МРЗ (.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4) | качественная | Возможность устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения аудиофайлов, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) для каждой папки (отдельный список для каждой папки) | Значение хар-ки не может меняться |
| Количество «электронных закладок» для устройства с воспроизведением аудиофайлов формата МРЗ (.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4) (для каждой папки) | количественная | ≥ 50 | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |

**Участники закупки указывают значения показателей технического задания в пределах значений показателей (минимальных, максимальных, диапазона значений), а также значений показателей, которые не подлежат изменению, в соответствии с Техническим заданием.**

**Требование к маркировке, комплектации, упаковке и отгрузке товара**

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение специальных устройств для чтения «говорящих книг» осуществляются с соблюдением требований ГОСТ Р 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»

Упаковка специальных устройств для чтения «говорящих книг» обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Срок предоставления гарантии качества на Товар составляет 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 20 рабочих дней.

 Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей

**Требования к сроку предоставления документов, подтверждающих качество товара, и образцов товара, всего объема товара**

Поставщик обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня действия Государственного контракта, Товар и копии документов, подтверждающих соответствие Товара (сертификат соответствия, декларация о соответствии и т.д.), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Поставщик обязан поставить весь объем Товара на территорию Чувашской Республики (г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.56).

Доставить Заказчику Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц, выполнить погрузо-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, за свой счет.

 При передаче и приемке Товара обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя, наделенного правом подписания документов, связанных с приемкой Товара.

 Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.