**Описание объекта закупки**

**Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных в целях социального обеспечения граждан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2, КТРУ,**  **Наименование Товара/ Номер вида ТСР** | **Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | | **Единицы измерения** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Кол-во (шт)** |
| 1 | ОКПД2:  30.92.20.000  Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  30.92.20.000-00000039  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200)  7-01-02.  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП **комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов). | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Откидная спинка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Описание товара | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) в помещении. Перемещение осуществляется самостоятельно (от обода колеса) или сопровождающим лицом.  Рама кресло-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов.  Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента.  Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Спинка регулируется по углу наклона.  Кресло-коляска оборудована:  - съемным подголовником, регулируемым по высоте;  - боковыми упорами для тела;  -фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине;  - ручками для сопровождающего лица;  - антиопрокидывателем (-ями);  - разделителем для ног (абдуктором).  Передние и задние колеса цельнолитые.  В комплект кресла-коляски входит:  - кресло-коляска,  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке,  - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.  - гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски | Съемные и (или) откидные, регулируются по высоте |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Подножки | Съемные и (или) откидные, регулироваться по высоте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Гарантийный срок Товара | ≥ 24 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина сиденья кресло-коляски +/-1,  поставляется в 3-х типоразмерах | 46,48,50 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диаметр задних колес | ≥ 60 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес коляски | ≤ 26 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | ОКПД2:  30.92.20.000  Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  30.92.20.000-00000041  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 39 и ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100 и ≤ 135)  7-01-02.  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП **комнатная** (для инвалидов и детей-инвалидов). | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Назначение | Комнатная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Откидная спинка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Описание товара | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) в помещении. Перемещение осуществляется самостоятельно (от обода колеса) или сопровождающим лицом.  Рама кресло-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов.  Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструмента.  Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Спинка регулируется по углу наклона.  Кресло-коляска оборудована:  - съемным подголовником, регулируемым по высоте;  - боковыми упорами для тела;  -фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине;  - ручками для сопровождающего лица;  - антиопрокидывателем (-ями);  - разделителем для ног (абдуктором).  Передние и задние колеса цельнолитые.  В комплект кресла-коляски входит:  - кресло-коляска,  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке,  - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.  - гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Подлокотники кресла-коляски | Съемные и (или) откидные, регулируются по высоте |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножки | Съемные и (или) откидные, регулироваться по высоте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Гарантийный срок Товара | ≥ 24 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина сиденья кресло-коляски +/-1,  поставляется в 2-х типоразмерах | 40,43 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диаметр задних колес | ≥ 60 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес коляски | ≤ 26 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2, КТРУ,**  **наименование Товара/ Номер вида ТСР\*** | **Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | | **Единицы измерения** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Кол-во (шт)** |
| **Наименование характеристики** | **Значения характеристики** |  |
| 1 | ОКПД2:  30.92.20.000  Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей  30.92.20.000-00000039  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 46 и ≤ 55; Максимальный вес пациента ≥ 113 и ≤ 200)  7-02-02.  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП **прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов). | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Откидная спинка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Описание товара | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) на улице. Перемещение осуществлятся самостоятельно (от обода колеса) или сопровождающим лицом.  Рама кресло-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов.  Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска складывается и раскладываться без применения инструмента.  Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Спинка регулируется по углу наклона.  Кресло-коляска оборудована:  - съемным подголовником, регулируемым по высоте;  - боковыми упорами для тела;  -фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине;  - ручками для сопровождающего лица;  - антиопрокидывателем (-ями);  - разделителем для ног (абдуктором);  - светоотражающими элементами.  Задние колеса имеют пневматические шины.  В комплект кресла-коляски входит:  - кресло-коляска,  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке,  - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.  - Гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски | Съемные и (или) откидные, регулируются по высоте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Подножки | Съемные и (или) откидные, регулируются по высоте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Ширина сиденья кресло-коляски +/-1,  поставляется в 3-х типоразмерах | 46,48,50 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Передние колеса | С цельнолитыми или с пневматическими шинами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Диаметр задних колес | ≥ 60 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Вес коляски | ≤ 26 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Гарантийный срок Товара | ≥ 24 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | 30.92.20.000-00000041  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, **прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов) (Максимальная ширина сиденья ≥ 39 и ≤ 45.5; Максимальный вес пациента ≥ 100 и ≤ 135)  **7-02-02.**  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП **прогулочная** (для инвалидов и детей-инвалидов). | Конструкция | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
| Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Назначение | Прогулочная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие подголовника | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Откидная спинка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка угла наклона подножки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рычажный привод | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип управления | Пациентом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксация туловища | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Описание товара | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) на улице. Перемещение осуществлятся самостоятельно (от обода колеса) или сопровождающим лицом.  Рама кресло-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов.  Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции.  Кресло-коляска складывается и раскладываться без применения инструмента.  Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.  Спинка регулируется по углу наклона.  Кресло-коляска оборудована:  - съемным подголовником, регулируемым по высоте;  - боковыми упорами для тела;  -фиксирующим (-ми) ремнем (-ми) безопасности, регулируемым (-ми) по длине;  - ручками для сопровождающего лица;  - антиопрокидывателем (-ями);  - разделителем для ног (абдуктором);  - светоотражающими элементами.  Задние колеса имеют пневматические шины.  В комплект кресла-коляски входит:  - кресло-коляска,  - руководство пользователя (паспорт) на русском языке,  - инструменты, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.  - Гарантийный талон. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Подлокотники кресла-коляски | Съемные и (или) откидные, регулируются по высоте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Подножки | Съемные и (или) откидные, регулируются по высоте. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Ширина сиденья кресло-коляски +/-1,  поставляется в 2-х типоразмерах | 40,43 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Передние колеса | С цельнолитыми или с пневматическими шинами. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Диаметр задних колес | ≥ 60 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Вес коляски | ≤ 26 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Гарантийный срок Товара | ≥ 24 | Месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

\* Приказ от 13.02.2018г. № 86н.

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Кресло-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, действующие декларацию о соответствии (при наличии) и (или) сертификат соответствия поставляемого Товара (при наличии), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г.Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, **в соответствии с календарным планом**, для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать **15 календарных дней**, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, **7 календарных дней** со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.