**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: поставка в 2024 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов).

Количество – 12 шт.

2. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.

На поставляемый товар должны иметься действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника закупки).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

## Коляски инвалидные должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования», ГОСТ Р 58266-2018 «Кресла-коляски. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58288-2018 «Вспомогательные средства и технологии для людей с ограничениями жизнедеятельности. Термины и определения».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Объем закупки (шт.)** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная,  с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА  07.01.02.14 | 30.92.20.000 | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 |
| Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.  Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения.  Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.  Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте.  В оснащении спинки должен входить подголовник, боковые упоры для головы и регулируемые боковые упоры для туловища.  Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом.  Сиденье должно регулироваться по углу наклона.  Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.  Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножка должна быть регулируемая по высоте и по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой/раздельной опорой для стоп.  Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм.  Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.  Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки.  Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм.  Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами.  Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| ширина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и не более 440 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| глубина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и не более 440 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне не менее 430 мм и не более 780 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| высота подлокотников должна быть регулируемая в диапазоне не менее 130 мм не более 270 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне не менее 120 мм и не более 450 мм; | Наличие / указать размер Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| угол наклона спинки должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20° | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг | Наличие / указать вес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| В комплект поставки должно входить:  - столик;  - поясничный валик;  - набор инструментов (при наличии);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок службы не менее 6 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная, с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА  07.02.02.14 | 30.92.20.000 | Кресло-коляска предназначена для инвалидов и детей-инвалидов больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица вне помещения | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 |
| Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию.  Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения.  Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица.  Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте.  В оснащении спинки должен входить подголовник, боковые упоры для головы и регулируемые боковые упоры для туловища.  Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом.  Сиденье должно регулироваться по углу наклона.  Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине.  Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Подножка должна быть регулируемая по высоте и по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой/раздельной опорой для стоп.  Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. | Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Поворотные колеса должны иметь пневматические/цельнолитые покрышки и должны иметь диаметр не менее 170 мм и не более 240 мм.  Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса.  Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические/цельнолитые покрышки.  Диаметр задних колес должен быть не менее 210 мм и не более 290 мм.  Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами.  Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| ширина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и не более 440 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| глубина сиденья должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и не более 440 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| высота спинки должна быть регулируемая в диапазоне не менее 430 мм и не более 780 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| высота подлокотников должна быть регулируемая в диапазоне не менее 130 мм не более 270 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне не менее 120 мм и не более 450 мм; | Наличие / указать размер Наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| угол наклона спинки должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20° | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| габаритная ширина кресла-коляски должна быть не более 690 мм | Наличие / указать размер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| вес кресла-коляски без дополнительного оснащения должен быть не более 29 кг | Наличие / указать вес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| В комплект поставки должно входить:  - капюшон;  - поясничный валик;  - набор инструментов (при наличии);  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Гарантийный срок эксплуатации товара 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Срок службы не менее 4 лет (указать конкретное значение, установленное изготовителем). | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Срок пользования техническими средствами реабилитации на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

3.Место поставки товара - по месту жительства получателя на территории Нижегородской области либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области.

Поставка товара получателям не должна превышать 15 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "20" ноября 2024 года.

Срок исполнения контракта до 13.12.2024

4.При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.