Техническое задание

на выполнение работ в 2024 году по индивидуальному изготовлению протеза кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

1. Требования к количеству изделий

Работы по индивидуальному изготовлению протеза кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (далее изделие) предусматривают следующее: снятие мерок; примерка и изготовление изделия, его последующую выдачу; обучение пользованию изделием.

Количество протезов составляет: 1 (одна) штука.

2. Требования к выдаваемым изделиям

Изделие должно отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в том числе - ГОСТ Р 51819-2022 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей, пыле-влагозащита в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), Группа Т34, Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

Изделие должно быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки.

3.Требования к техническим характеристикам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование товара по КТРУ** | **ОКПД2/**  **КТРУ** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Наименование характеристики** | **Тип характеристики** | **Значение характеристики** | **Ед. изм.** |  |
| 1. | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | - | 32.50.22.121 /- | 1 | Шт. | Вид протеза кисти | качественная | Искусственная кисть с микропроцессорным управлением |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Особенности ампутации | качественная | Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях: 1.Основная фаланга I пальца.  2.Основная фаланга II пальца.  3.Основная фаланга III пальца. |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Состояние культи | качественная | Функциональная |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Приемная гильза | качественная | Наличие |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Вкладные элементы | качественная | Наличие |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Материал вкладной гильзы | качественная | Силикон |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Комплектность | качественная | Искусственная кисть с микропроцессорным управлением и косметическая оболочка |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Конструктивные особенности | качественная | С блоком из 3-х пальцев |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Функциональные особенности | качественная | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение хар-ки не может меняться |
| Крепление | качественная | Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) |  | Значение хар-ки не может меняться |

4. Гарантийные обязательства

Изделие должно быть новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Исполнитель обязан принять от Получателя некачественное изделие и заменить его в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления такого требования Получателем на аналогичное изделие надлежащего качества. Изделие ненадлежащего качества должно быть заменено на новое изделие.

Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня его выдачи Получателю.

Срок выполнения гарантийного ремонта изделия не должен превышать   
20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Исполнитель при получении изделия на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение изделия. Исполнитель обеспечивает возможность приемки изделия на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя. Выдача изделия после гарантийного ремонта производится по адресу места жительства Получателя с подъемом на этаж.