**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:** Приобретение товаров в целях социального обеспечения (Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления и автоматической трансмиссией в 2024 году).
2. **Перечень, технические характеристики, этапы поставки и количество транспортных средств с адаптированными органами управления (далее - ТС, Товар)**

|  |
| --- |
| **I этап: с 01.09.2024 по 15.09.2024** |
| Технические характеристики | Количествоштук |
| Категория ТС | Ml (автомобили легковые) |  |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Количество мест для сидения | не менее 5 |
| Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1596 |
| Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| Соответствие национальным стандартам | - технического регламента Таможенногосоюза «О безопасности колесных транспортных средств»;-ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методыэкспертизы и испытаний для проведенияоценки соответствия» с изменением № 1, которое вводится в действие на территории Российской Федерации с 03.10.2022 приказомРосстандарта от 22.11.2021 № 1525-ст(ИУС 2-2022);- ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации иметоды проверки»;- ГОСТ 33668-2015 «Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний». |  |
| Адаптированные органы управления | для управления с нарушением функции левой нижней конечности или эквивалентным нарушением | 2 |
| Итого | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **II этап: с 01.10.2024 по 15.10.2024** |  |
| Технические характеристики | Количество штук |
| Категория ТС | М1 (автомобили легковые) |  |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Тип кузова  | седан  |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Количество мест для сидения | не менее 5 |
| Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1596 |
| Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| Соответствие национальным стандартам | - технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;- ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» с изменением № 1, которое вводится в действие на территории Российской Федерации с 03.10.2022 приказом Росстандарта от 22.11.2021 № 1525-ст (ИУС 2-2022);- ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;- ГОСТ 33668-2015 «Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний». |  |
| Адаптированные органы управления | для управления с нарушением функции обеих нижних конечностей или эквивалентным нарушением | 3 |
| для управления с нарушением функции левой нижней конечности или эквивалентным нарушением | 3 |
| ***Итого***  | 6 |

|  |
| --- |
| 1. **Требования к ТС, условия и порядок поставки**
 |
| Поставка ТС должна осуществляться в два этапа:I этап: с 19.08.2024 по 30.08.2024;II этап: с 01.10.2024 по 31.10.2024.В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик должен предоставить поставщику реестр Получателей ТС, которым Заказчик выдал направление по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее – Направление на получение Товара).В течение 3 рабочих дней с даты поступления ТС на склад поставщика, поставщик должен уведомить Заказчика о данном факте и обеспечить бесплатное хранение ТС до передачи его Получателю.В согласованный между поставщиком и Заказчиком день и время передачи ТС Получателям в помещении автомобильного салона присутствие представителя поставщика является обязательным условием.Передача ТС Получателю должна осуществляться поставщиком на основании предоставленных Получателем:- паспорта Получателя (представителя Получателя);- Направления на получение Товара.Поставка ТС должна осуществляться одномоментно и должна включать:- передачу ТС Получателю (условия транспортировки ТС должны полностью обеспечивать его сохранность от любых повреждений);- гарантийное обслуживание и ремонт ТС; - консультативно-практическую помощь по использованию ТС, включающую показ ТС (открытие капота, дверей, багажника и т.д.).При передаче ТС поставщик должен предоставить представителю Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения Товара, на основании которых осуществляется включение Товара в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок», соответственно.При передаче ТС Получателю поставщик должен оформить следующие документы:1) акт приемки товара Получателем в 3-х экземплярах;2) трехсторонний договор между Заказчиком, поставщиком и Получателем о приобретении Получателем ТС и оплате его стоимости Заказчиком, в 3-х экземплярах;3) комплект документов на ТС, который должен находиться внутри ТС и содержать:- выписку из электронного паспорта ТС или паспорт ТС с отметкой об уплате утилизационного сбора или об обосновании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора») (в действующей редакции); - гарантийный талон;- сервисную книжку;- руководство по эксплуатации;- руководство по эксплуатации специального оборудования, предназначенного для использования лицами с нарушением функций нижних конечностей;- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих соответствие ТС и компонентов ТС требованиям ТР ТС 018/2011, включающие: копию свидетельства о безопасности конструкции ТС, а для компонентов ТС – копию декларации о соответствии и/или сертификат соответствия, в случае если такие документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;- документы, в которых определены условия гарантии, перечень и адреса сервисных центров, имеющих право осуществлять гарантийное обслуживание ТС;- комплект документов, необходимых для регистрации ТС.Передаваемые Получателю ТС должны быть заправлены бензином, предусмотренным заводом-производителем, в объеме не менее 5 литров.В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) ТС поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.В результате приемки Получателем (представителем Получателя) ТС, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акта приемки товара Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах (один экземпляр -Заказчику, второй - поставщику, третий - Получателю (представителю Получателя)).В результате передачи ТС Получателю поставщик должен предоставить Заказчику:- выписку из электронного паспорта ТС или копию паспорта ТС; - трехсторонний договор, заключенный между поставщиком (представителем поставщика), Получателем и Заказчиком;- акт приемки товара Получателем.- отрывной талон к Направлению на получение Товара. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Гарантийный срок на ТС, а также отдельные его комплектующие детали и элементы, устанавливается заводом-производителем.Гарантийный срок на установленное дополнительное оборудование, устанавливается поставщиком или заводом-изготовителем ТС, или поставщиком дополнительного оборудования. Условия, порядок и сроки гарантийного обслуживания ТС должны быть указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче ТС.В регистрационной карточке сервисной книжки должна быть:-указана дата передачи ТС Получателю;-проставлен штамп (печать) о продаже ТС и подпись уполномоченного представителя поставщика.Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации ТС, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.Недостатки, неисправности, обнаруженные в ТС, должны устраняться поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи ТС поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ по ремонту.Гарантийное обслуживание и ремонт ТС, связанный с наличием заводского дефекта, в период гарантийного срока эксплуатации производится за счет поставщика или иного официального дилера завода-изготовителя. |
| 1. **Условия и порядок оплаты**
 |
| Оплата производится Заказчиком в два этапа по факту поставки товара на основании выставленного счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемкеНДС не облагается (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»).В цену включены все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе на транспортировку, хранение (не менее 14 дней до даты передачи ТС Получателям), предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание ТС, оформление документов, необходимых для постановки ТС на учет, расходы на уплату налогов (без учета НДС), утилизационного сбора и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. |