Техническое задание

на выполнение работ в 2024 году по индивидуальному изготовлению протеза кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

1. Требования к количеству изделий

Работы по индивидуальному изготовлению протеза кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (далее изделие) предусматривают следующее: снятие мерок; примерка и изготовление изделия, его последующую выдачу; обучение пользованию изделием.

Количество протезов составляет: 1 (одна) штука.

2. Требования к выдаваемым изделиям

Изделие должно отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки, в том числе:

* ГОСТ Р 71253-2024 «Протезирование и ортезирование. Основные типы и описание наружных протезов верхних конечностей».
* ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;
  + ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей»;
* ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;
* ГОСТ Р 59226-2020 «Протезы верхних конечностей с внешним источником энергии»;
* пыле-влагозащита в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), Группа Т34, Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

Изделие должно быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки.

3.Требования к техническим характеристикам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование товара по КТРУ** | **ОКПД2/**  **КТРУ** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Наименование характеристики** | **Тип характеристики** | **Значение характеристики** | **Ед. изм.** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** |
| 1. | Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | - | 32.50.22.121 /- | 1 | Шт. | Вид протеза кисти | качественная | Искусственная кисть с микропроцессорным управлением |  | Значение характеристики не может меняться |
| Особенности ампутации | качественная | Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях: 1.Основная фаланга I пальца.  2.Основная фаланга II пальца.  3.Основная фаланга III пальца. |  | Значение характеристики не может меняться |
| Состояние культи | качественная | Функциональная |  | Значение характеристики не может меняться |
| Приемная гильза | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может меняться |
| Вкладные элементы | качественная | Наличие |  | Значение характеристики не может меняться |
| Материал вкладной гильзы | качественная | Силикон |  | Значение характеристики не может меняться |
| Комплектность | качественная | Искусственная кисть с микропроцессорным управлением и косметическая оболочка |  | Значение характеристики не может меняться |
| Конструктивные особенности | качественная | С блоком из 3-х пальцев |  | Значение характеристики не может меняться |
| Функциональные особенности | качественная | Обеспечивает схват и удержание предметов |  | Значение характеристики не может меняться |
| Крепление | качественная | Анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) |  | Значение характеристики не может меняться |

4. Гарантийные обязательства

Изделие должно быть новым, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Исполнитель обязан принять от Получателя некачественное изделие и заменить его в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления такого требования Получателем на аналогичное изделие надлежащего качества. Изделие ненадлежащего качества должно быть заменено на новое изделие.

Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня его выдачи Получателю.

Срок выполнения гарантийного ремонта изделия не должен превышать   
20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Исполнитель при получении изделия на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение изделия. Исполнитель обеспечивает возможность приемки изделия на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя. Выдача изделия после гарантийного ремонта производится по адресу места жительства Получателя с подъемом на этаж.