Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению протеза кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, протезов кисти косметических, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти (приобретение работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товаров, работ, услуг | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | 32.50.22.121 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Протез предназначен для расширения функциональных возможностей пациентов с усечениями и врожденными недоразвитиями на уровне кисти. | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Приемочная гильза | из термопласта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | приемная гильза | из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | несущая гильза | из композитных материалов на основе акриловых смол. Несущая гильза состоит из шарнирно соединительных гильз культей пястья и запястья. На несущей гильзе крепятся модули активных пальцев с тяговой системой управления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Сгибательно-разгибательные движения культи кисти обеспечивают схват и раскрытие пальцев протеза. В случае отсутствия большого пальца протез снабжается модулем первого пальца с двумя степенями подвижности-активное сгибание и пассивное регулируемое противопоставление | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Искусственные пальцы покрыты силиконовыми косметическими оболочками. | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Материал пробной приемной гильзы | термопласт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Материал постоянной приемной гильзы | высокотемпературный силикон медицинского назначения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Материал модуля пальцев | термопласт, нейлон, полиуретан, силикон. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | 1 | Шт. | 370 316,67 | 370 316,67 |
| 2 | 32.50.22.121 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | Силиконовая косметическая оболочка индивидуального изготовления по гипсовому слепку или силиконовому оттиску со здоровой кисти, телесного цвета, и с имитацией кожного рисунка, армированная нейлоновой сеткой, с внутренней формообразующей из вспененного полимера, с металлической арматурой в искусственных пальцах, крепление - застежка «молния». | да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | 4 | Шт. | 277 183,33 | 1 108 733,32 |
| **ИТОГО:** | | | | **5** |  |  | **1 479 049,99** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно – ортопедическими изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ**: Срок изготовления протезно-ортопедического изделия не превышает 60 календарных дней со дня обращения получателя с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 05.11.2024 года.

**Место выполнения работ**: Российская Федерация, Краснодарский край, работы выполняются по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия выдаются непосредственно Получателям.

**Требования к качеству работ**: протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Протезы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Требования к техническим и функциональным характеристикам работ**: выполняемые работы по обеспечению протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

**Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий**, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов.

Приемная гильза протезов верхней конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента, которая должна предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом.

Функциональный узел протезов верхних конечностей должен выполнять заданную функцию и должен иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и должна воспроизводить часть ее функций.

Косметическая кисть должна предназначаться для восполнения внешнего вида утраченной кисти и не должна иметь двигательных функций.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

**Требования к результатам работ**: работы по обеспечению протезом будут эффективно исполнены, у пациента: будут восстановлены опорная и двигательная функции конечности, будут созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению протезом выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы**: Срок предоставления гарантии составляет 9 месяцев с момента выдачи изделия Получателю. В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не превышает 20 рабочих дней.

**Организация пунктов выдачи:** Не допускать организацию нахождения пункта приема в арендованных гаражных боксах, складских помещениях.

Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей четко определить назначение и место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по ним беспрепятственны для Получателей, оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, оборудованы пандусами. Входная группа, пути движения внутри пункта приема, пути эвакуации соответствуют требованиям СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Исполнителем обеспечивается возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

Зона ожидания Получателей оборудована мебелью для ожидания в сидячем положении. Зона обслуживания не располагается в зоне ожидания.

Изделия находятся на складе пункта приема, обеспечивающем их надлежащее хранение. Изделия не находятся в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)