**Приложение 1**

**к Извещению об осуществлении закупки**

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

**на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП в 2024 году**

**1. Общие положения**

**1.1. Заказчик:** ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 27).

**1.2. Поставщик:** участник закупки, с которым заключается контракт.

**1.3. Место поставки товара:** Хабаровский край Российской Федерации по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Районы доставки \*** | **Количество поставки**  **в штуках** |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, г. Бикин | 13 |
| 2 | г. Николаевск-на-Амуре | 1 |
| **Итого:** | | **14** |

*\** в ходе исполнения Государственного контракта распределение Товара по районам может быть изменено по независящим от воли Сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений получателей

**1.4. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до

10.12.2024.

**1.5. Календарный план поставки товара в субъект Российской Федерации:** в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

1. **Общие технические характеристики товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – Товар) - техническое средство реабилитации, предназначено для использования инвалидами (далее – Получатели) в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения самостоятельно и с помощью сопровождающего лица.

1. **Функциональные и технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара/**  **Код вида ТСР** | **Описание функциональных и технических характеристик, комплектация Товара 1** | **Кол-во товара,**  **(штук)** |
| 1 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП  23-01-04 | Кресло-стулья должны изготавливаться из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.  Конструкцией кресло - стула должна быть разборная, регулируемая по высоте рама, имеющая следующую комплектацию:  - держатель для горшка;  - горшок с крышкой;  - абдуктор;  - колеса с тормозами в количестве не менее 4 шт.;  - защита от брызг;  - ручка для толкания;  - устройство для фиксации (поддержки);  - подголовник;  - ширина сиденья 30 см +/- 1 см;  - максимальная нагрузка не менее 60 кг.  В комплект поставки должно входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 11 |
| 2 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП  23-01-04 | Кресло-стулья должны изготавливаться из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.  Конструкцией кресло - стула должна быть разборная, регулируемая по высоте рама, имеющая следующую комплектацию:  - держатель для горшка;  - горшок с крышкой;  - абдуктор;  - колеса с тормозами в количестве не менее 4 шт.;  - защита от брызг;  - ручка для толкания;  - устройство для фиксации (поддержки);  - подголовник;  - ширина сиденья 40 см +/- 1 см;  - максимальная нагрузка не менее 80 кг.  В комплект поставки должно входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 2 |
| 3 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП  23-01-04 | Кресло-стулья должны изготавливаться из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.  Конструкцией кресло - стула должна быть разборная, регулируемая по высоте рама, имеющая следующую комплектацию:  - держатель для горшка;  - горшок с крышкой;  - абдуктор;  - колеса с тормозами в количестве не менее 4 шт.;  - защита от брызг;  - ручка для толкания;  - устройство для фиксации (поддержки);  - подголовник;  - ширина сиденья 45 см +/- 1 см;  - максимальная нагрузка не менее 80 кг.  В комплект поставки должно входить руководство пользователя (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 1 |
| **ИТОГО:** | | | **14** |

1 необходимость технических характеристик, указанных в техническом задании обусловлена целью проведения закупки – получение реабилитационного эффекта для Получателей

**4. Требования к упаковке, маркировке и отгрузке товара:**

На каждую единицу Товара должна быть нанесена маркировка, выполненная в соответствии с требованиями Национального стандарта ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Упаковка кресло-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**5. Требования к качеству, безопасности и сроку службы товара:**

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Эргономика Товара должна обеспечивать удобное размещение в ней получателя и свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция Товара должна обеспечивать удобство при передвижении получателя сопровождающим лицом.

Товар должен соответствовать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»; ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»; Межгосударственных стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»; ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи Получателя, с которым контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло - стул должен быть исправен в процессе и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-стула с барьером, опрокидыванием кресла-стула, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

В комплект кресла-стула должны входить инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-стульев в течение срока службы, инструкция по эксплуатации.

Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Срок пользования устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

**6. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):**

Гарантийный срок Товара должен составлять 12 месяцев с момента подписания получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).