Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого конкурса

**Техническое задание (описание объекта)**

|  |
| --- |
| **Описание Описание объекта закупки:** **поставка кресел-колясок различных модификаций, в пользу граждан в целях их социального обеспечения** |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Конструкция  | складная |  |
| 30.92.20.000-00000043 | Максимальная ширина сиденья | ≥ 33 и ≤ 38,5 | сантиметр |
| 30.92.20.000 | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 150 | килограмм |
|  | Назначение | комнатная |  |
| Наличие подголовника | да |  |
| Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | пациентом |  |
|  | Фиксация туловища | да |  |
| Высота спинки | ≥ 47,5 | сантиметр |
| Спинка | регулируется по углу наклона не менее, чем до 30 градусов |  |
| Сиденье | регулируется по глубине |  |
| Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| Подножки | легко демонтируются и/или отводятся внутрь, регулируются по высоте |  |
| Кресло-коляска оснащена | боковыми поддержками корпуса |  |
| Кресло коляска укомплектована | поясным ремнем, подушкой на сиденье, страховочными устройствами от опрокидывания |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Конструкция  | складная |  |
| 30.92.20.000-00000041 | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | сантиметр |
| 30.92.20.000 | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | килограмм |
|  | Назначение | комнатная |  |
| Наличие подголовника | да |  |
| Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | пациентом  |  |
|  | Фиксация туловища | да |  |
| Высота спинки | ≥ 47,5 | сантиметр |
| Спинка | регулируется по углу наклона не менее, чем до 30 градусов |  |
| Сиденье | регулируется по глубине |  |
| Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| Подножки | легко демонтируются и/или отводятся внутрь, регулируются по высоте |  |
| Кресло-коляска оснащена | боковыми поддержками корпуса |  |
| Кресло коляска укомплектована | поясным ремнем, подушкой на сиденье, страховочными устройствами от опрокидывания |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | Конструкция  | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000039 | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | комнатная |  |
|  | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | пациентом  |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| Высота спинки | ≥ 47,5 | сантиметр |
| Спинка | регулируется по углу наклона не менее, чем до 30 градусов |  |
| Сиденье | регулируется по глубине |  |
| Подлокотники | регулируются по высоте |  |
| Подножки | легко демонтируются и/или отводятся внутрь, регулируются по высоте |  |
| Кресло-коляска оснащена | боковыми поддержками корпуса |  |
| Кресло коляска укомплектована | поясным ремнем, подушкой на сиденье, страховочными устройствами от опрокидывания |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Конструкция  | складная |  |
| 30.92.20.000-00000043 | Максимальная ширина сиденья | ≥ 33 и ≤ 38,5 | сантиметр |
| 30.92.20.000 | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 150 | килограмм |
|  | Назначение | прогулочная |  |
| Наличие подголовника | да |  |
| Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | пациентом  |  |
|  | Фиксация туловища | да |  |
| Высота спинки\* | ≥ 47,5 | сантиметр |
| Спинка\* | регулируется по углу наклона не менее, чем до 30 градусов |  |
| Сиденье\* | регулируется по глубине |  |
| Подлокотники\* | регулируются по высоте |  |
| Подножки\* | легко демонтируются и/или отводятся внутрь, регулируются по высоте |  |
| Кресло-коляска оснащена\* | боковыми поддержками корпуса |  |
| Кресло коляска укомплектована\* | поясным ремнем, подушкой на сиденье, страховочными устройствами от опрокидывания |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Конструкция  | складная |  |
| 30.92.20.000-00000041 | Максимальная ширина сиденья | ≥ 39 и ≤ 45,5 | сантиметр |
| 30.92.20.000 | Максимальный вес пациента | ≥ 100 и ≤ 135 | килограмм |
|  | Назначение | прогулочная |  |
| Наличие подголовника | да |  |
| Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | пациентом  |  |
|  | Фиксация туловища | да |  |
| Высота спинки\* | ≥ 47,5 | сантиметр |
| Спинка\* | регулируется по углу наклона не менее, чем до 30 градусов |  |
| Сиденье\* | регулируется по глубине |  |
| Подлокотники\* | регулируются по высоте |  |
| Подножки\* | легко демонтируются и/или отводятся внутрь, регулируются по высоте |  |
| Кресло-коляска оснащена\* | боковыми поддержками корпуса |  |
| Кресло коляска укомплектована\* | поясным ремнем, подушкой на сиденье, страховочными устройствами от опрокидывания |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование продукции по 86н** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) |  | Конструкция  | складная |  |
| Кресло-коляска механическая/Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Максимальная ширина сиденья | ≥ 46 и ≤ 55 | сантиметр |
| 30.92.20.000-00000039 | Максимальный вес пациента | ≥ 113 и ≤ 200 | килограмм |
| 30.92.20.000 | Назначение | прогулочная |  |
|  | Наличие подголовника | да |  |
|  | Откидная спинка | нет |  |
| Регулировка угла наклона подножки | да |  |
|  | Рычажный привод | нет |  |
| Шт. | Тип управления | пациентом  |  |
|  |  | Фиксация туловища | да |  |
| Высота спинки\* | ≥ 47,5 | сантиметр |
| Спинка\* | регулируется по углу наклона не менее, чем до 30 градусов |  |
| Сиденье\* | регулируется по глубине |  |
| Подлокотники\* | регулируются по высоте |  |
| Подножки\* | легко демонтируются и/или отводятся внутрь, регулируются по высоте |  |
| Кресло-коляска оснащена\* | боковыми поддержками корпуса |  |
| Кресло коляска укомплектована\* | поясным ремнем, подушкой на сиденье, страховочными устройствами от опрокидывания |  |

\***Обоснование необходимости указания дополнительных функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:** дополнительные характеристики товара указаны в соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг в соответствии в соответствии с потребностью Заказчика и достижению заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.

 **В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ объем оказываемых услуг невозможно определить.**

***Срок поставки Товара:*** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по "18" октября 2025 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

***Место поставки Товара:*** Ярославская область

***Требования к порядку поставки:*** Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с дня получения Товара Получателем.

**В комплект поставки входит**:

набор инструментов (при наличии)

инструкция для пользователя на русском языке

гарантийный талон

**Маркировка кресла-коляски содержит**:

 - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя) и адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации), серийный номер кресла-коляски (при наличии);

- дату изготовления кресла-коляски (месяц, год);

- артикул модификации (при наличии) кресла-коляски;

- рекомендуемую массу пользователя

Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51083-2021.